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Извещение 55-26
о проведении запроса котировок в электронной форме
	№ П/П
	
НАИМЕНОВАНИЕ П/П
	
СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Наименование Заказчика, Покупателя, контактная информация
	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
 (Сокращенное наименование -ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), ИНН: 4705016800
Адрес: 197136, г.  Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит.А. отв за техническую часть Гайдай Дмитрий Сергеевич, почта loiro-zakaz@yandex.ru.

	2
	Предмет закупки 
	на право заключения договора на поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы в соответствии с техническим заданием

	3
	Способ проведения закупки
	Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства

	4
	Источник финансирования
	 субсидии на иные цели  в рамках реализации мероприятия «Оснащение организаций дополнительного профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2026 год

	5
	Размещение информации о закупке
	Информация о настоящей закупке подлежит размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zakupki.gov.ru/ ,  на ЕЭТП https://www.roseltorg.ru, на сайте учреждения  loiro.ru

	6
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», место подачи заявок
	Запрос котировок в электронной форме проводится на Электронной торговой площадке ЕЭТП «Единая электронная торговая площадка»
https://www.roseltorg.ru   


	7
	Порядок предоставления информации о закупке
	В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке.
В ЕИС и на сайте электронной торговой площадки (далее также – ЭТП) по адресу: https://www.roseltorg.ru,   документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения.
Закупочная документация предоставляется бесплатно. 

	8
	Описание объекта закупки,
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги
	Указано в Техническом задании (Приложение № 1 к извещению)  и Спецификации (приложение №2 к договору

	9
	Начальная (максимальная) цена договора 
	5947014,00 рублей (пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч рублей 00 копеек).

	10
	Порядок формирования цены договора
	Цена включает в себя стоимость оборудования со всеми комплектующими, расходы на оформление документов, доставку оборудования до места поставки, перевозку, погрузку/разгрузку, монтаж и настройку оборудования, уплату таможенных пошлин, гарантийное обслуживание, НДС, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору. 

	11
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора установлена методом анализа рынка (см. Приложение №4 к извещению (Обоснование НМЦД))

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов 
	Российский Рубль



	13
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Условия исполнения: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению) и Проектом Договора.
Сроки поставки: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. Допускается досрочная поставка.
Место поставки: Согласно Технического задания (Приложения №1 к Извещению) 

	14
	Форма, сроки и порядок оплаты 
	Оплата за поставленный Товар производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания  Покупателем документов о приемке.

	15
	Требования к качеству объекта закупки
	Приведены в приложении № 1 к извещению «Техническое задание». 

	16
	Требования к гарантийному сроку 
	Приведены в приложении № 1 к извещению «Техническое задание».

	17
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким работам
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и проектом договора (Приложение № 2)

	18
	Требования к Участнику процедуры закупки 
	Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;
3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
11) участник закупки не является офшорной компанией;
12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
К участникам закупочных процедур могут быть предъявлены следующие дополнительные требования:
- наличие у участника положительной деловой репутации (включая положительные отзывы заказчиков или позитивную информацию в открытых источниках и т.п.);
- наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг аналогичного характера;
- наличие у участника трудовых ресурсов;
- наличие у участника закупочных процедур работников, привлекаемых для выполнения договора, установленной квалификации;
-наличие лицензии на осуществление деятельности в соответствии с предметом закупки (если необходимо лицензирование такой деятельности).)

	18.1.
	Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии
	Не установлено

	19
	Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры
	В любое время до истечения срока предоставления заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

	20
	О национальном режиме при осуществлении закупок
Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки: (Основание: 
- Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
- Федеральный закон от 08.08.2024 N 318-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации";
     -  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО», утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 24.12.2024 г. №15), Статья 7.1. «Предоставление  национального режима при осуществлении закупок».)
В отношении предмета закупки применяются меры национального режима: ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (Приложение № 2 к Постановлению).
При наличии хотя бы одной заявки с товаром, страна происхождения которого подтверждена в порядке, установленном Постановлением № 1875, все заявки с предложением о поставке товара из иностранного государства подлежат отклонению (правило «второй лишний»).

		№
	Код
	Наименование
	Национальный режим


	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.16.190
	Дисплей светодиодный
	
	V
	

	2
	26.20.16.190 
	Монитор президиума
	
	V
	

	3
	26.40.51.000
	Кронштейн настольный в президиум
	
	V
	

	4
	26.30.23.120
	Устройство захвата видео
	
	V
	

	5
	26.30.23.120
	Устройство записи и  трансляции
	
	V
	

	6
	26.20.16.190
	Бесподрывный матричный HDMI-коммутатор
	
	V
	

	7
	26.20.16.190
	Усилитель-распределитель HDMI сигнала
	
	V
	

	8
	26.20.16.190
	Комплект передатчик и приемник сигнала HDMI 
	
	V
	

	9
	26.30.23.120
	Аудиопроцессор
	
	V
	

	10
	26.30.23.120
	Подавитель обратной связи 
	
	V
	

	11
	26.30.23.120
	Конференц-система
	
	V
	

	12
	26.30.23.120
	Пульт делегата
	
	V
	

	13
	26.30.23.120
	Пульт председателя
	
	V
	

	14
	26.30.23.120
	Акустическая система
	
	V
	

	15
	26.30.23.120
	Усилитель мощности
	
	V
	

	16
	26.30.23.120
	Поворотное устройство захвата изображения
	
	V
	

	17
	26.40.51.000
	Кронштейн для монтажа камеры на стену
	
	V
	

	18
	26.30.23.120
	Контроллер управления
	
	V
	

	19
	26.30.23.120
	Коммутатор
	
	V
	

	20
	26.30.23.120
	Пульт управления камерами
	
	V
	

	21
	26.40.51.000
	Шкаф рэковый
	
	V
	

	22
	26.30.23.120  
	Комплект коммутации
	
	V
	

	23
	26.20.16.190
	Монитор
	
	V
	

	24
	31.01.12.
	Конференц-стол
	
	V
	

	25
	31.01.12.
	Конференц-стул
	
	V
	

	26
	31.01.12
	Стол оператора с экраном
	
	V
	




	20.1
	ЗАПРЕТ на закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	 Запрет на закупку иностранных товаров (Приложение № 1 к ПП № 1875): не установлен. 

	20.2
	ОГРАНИЧЕНИЕ на закупки  товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Установлено

	20.3.
	ПРЕИМУЩЕСТВО на закупки  товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не Установлено

	21
	Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме
	Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
В случае, отмены проведения конкурентной закупки заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в конкурентной закупке.

	22
	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение 3 к Извещению);
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки  (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8)Копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с приложениями (с отметкой налогового органа о приеме), согласно форм Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 04.12.2012 № 154 н; от 06.04.2015 № 57 н:
а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках);
Если участником закупки годовая бухгалтерская отчетность не предоставлялась (в случаях, установленных законодательством), участником должно быть представлено письмо с указанием причин такого непредставления, а также копию налоговой отчетности
9) справку из ФНС об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату размещения Извещения в ЕИС;
10) предложение о цене договора;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
12) Описание оборудования: его качественные, функциональные и др. характеристики. Гарантия.
13) При применении в настоящей закупке мер национального режима (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) участник обязан документально подтвердить страну происхождения предлагаемого товара.
Для товаров из Российской Федерации, подпадающих под действие Постановления № 1875: номер реестровой записи из Реестра российской промышленной продукции. Если для товара установлены требования по баллам (в соответствии с Постановлением № 719), сведения о баллах должны быть отражены в реестровой записи.
Для товаров из государств – членов ЕАЭС (кроме РФ): номер реестровой записи из Евразийского реестра промышленных товаров.
В иных случаях (если товар не включён в перечни Постановления № 1875): указание страны происхождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Простое указание страны происхождения без документального подтверждения (когда подтверждение обязательно) не допускается. Такая заявка приравнивается к заявке с иностранным товаром.

	23
	Требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в закупке
	Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Информация, содержащаяся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований (разночтений), должны трактоваться однозначно.
Участники закупки должны учитывать, что при описании объекта закупки заказчиком использовались максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 
Участники закупки при предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным извещением об запросе котировок в электронной форме должны учитывать, что:
-	показатели, значения которых являются точными, не подлежат изменению и предоставляются в заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с извещением о запросе котировок в электронной форме;
-	показатели, значения которых прописаны «не менее», «не более», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаков «±», «>«, «≥», «<«, «≤» и прочих подобных обозначений предоставляется участником закупки: 
- с указанием конкретных (точных) величин, без применения слов «не менее», «не более», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», знаков «±», «>«, «≥», «<«, «≤» и прочих подобных обозначений;
-  либо с применением вышеназванных слов, знаков (в соответствии с документами, выданными производителем (изготовителем товара), либо выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики товара).
Все характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании извещения запроса котировок в электронной форме, обязательны для предоставления в заявки на участие в открытом запросе котировок в соответствии с вышеуказанными требованиями.
Рекомендуемая форма заявки указана в приложении.

	24
	Порядок подачи и оформления, отзыва и изменения заявок на участие в закупке
	Лицо, желающее принять участие в запросе котировок, несет все расходы, связанные с участием в таковом, в том числе с получением аккредитации на ЭТП, подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований его завершения.
Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка подается в форме электронного документа в соответствии Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
 -Первая часть заявки на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, которое должно содержать:
описание поставляемого товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ/оказании закупаемых услуг (в том числе включая информацию о стране происхождения товара), выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки.
- Основная ЧАСТЬ заявки на участие в запросе котировок должна содержать сведения о данном участнике, информацию о его соответствии квалификационным требованиям и все документы, перечисленные в п.22 настоящего Извещения.


	25
	Порядок предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
	При проведении запроса котировок в электронной форме переговоры Заказчика или комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.
Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) извещения о закупке. Запрос направляется участником закупки оператору электронной площадки.
Запрос направляется в произвольной форме.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Заказчик обязан предоставить разъяснения по запросам, поступившим не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
Разъяснения размещаются в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса, но не позднее даты, установленной для окончания приёма заявок

	26
	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке
	     18    .09.2026 г.  (местное время Заказчика)
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

	27
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	       24  .09.2026 17:00 час.мск 

	28
	Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки
	[bookmark: _GoBack]    25    .09.2026 11-00 час.мск. (местное время Заказчика)
Место рассмотрения заявок: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25 а, литА  

	29
	Критерии оценки заявок на участие в запросе цен
	Цена договора 
Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

	30
	Основания для отклонения заявки участника конкурентной закупки
	Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях: если Заявка не соответствует требованиям, установленным данным Извещением, установленных п. 2 ст.35 Положения о закупке Заказчика.
А также в иных случаях, установленных в Положении о закупке Заказчика.

	31
	Подведение итогов
	Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других.

	32
	Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления
	Не установлено

	33
	Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения
	Не установлено

	34
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению) и проектом договора (Приложение № 2 к извещению)

	35
	Размер обеспечения гарантийных обязательств 
	В соответствии с проектом договора.

	36
	Срок подписания победителем закупки договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов закупки) 
	Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе протокола. Проект договора приведен в приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

	37
	Порядок заключения договора
	Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки.
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора ЭП договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора ЭП.
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

	38
	Условия признания закупки несостоявшейся
	Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
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	Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора:
	В соответствии с проектом Договора

	40
	Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора
	В соответствии с проектом Договора
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	Антидемпинговые меры
	Не установлено
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Приложение№ 1 
к Извещению о запросе котировок 55-26
Техническое задание 
на поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы
1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики).
	п/п
	Наименование оборудования
	Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики)
	Количество, штуки

	1
	Система отображения, записи и трансляции (комплект)
	Дисплей светодиодный ( не менее 1 шт.)
Общий размер более 2500x1400 и менее 2600x1500 мм
Разрешение устройства более 2000x1100 пикселей
Наличие ЗИП
Количество модулей, шт. не менее 70
Использование интерьерное
HUB/Scan 320/64
Разрешение модуля более 250x125
Тип светодиодов СОВ
Степень защиты IP43
Частота обновления, Гц не менее 3840
Цветность модулей 24бит
Шаг пикселя, мм менее 1,277
Размер модуля, мм более 250x150
Яркость, кд/м более 500
Рабочая температура, 0 - 50 °C
Вес одного модуля, гр. более 290
Источник напряжения, шт. не менее 15
Выходное напряжение, В не менее 5
Напряжение питания 220В
Мощность, Вт более 150
Выходной максимальный ток, А менее 45
Коэффициент мощности источника питания 0,5
Степень защиты источника питания IP21
Температура эксплуатации, источника питания 0-50°С х
Материал корпуса источника питания металл
Размер источника питания, мм не более 200x110x50
Вес источника питания, кг менее 1,2
В комплекте кабели питания со специализированными разъёмами для подключения оборудования
Приёмная карта, шт. более 20
Тип поддерживаемых модулей полноцветные
Поддерживаемая площадь не менее 256x256
Тип и кол-во разъемов - HUB320, шт не менее 8
Цветность приёмной карты 24бит
Режим работы 24/7
Интерфейс ввода Ethernet
Вес приёмной карты, кг не более 0,104
Передающий контроллер наличие
Цветность передающего контроллера
Режим работы передающего контроллера 24/7
Каскадный режим передающего контроллера наличие
Входные каналы передающего контроллера HDMI, DVI, SDI
Выходные каналы передающего контроллера не менее 5шт. RJ-45
Управление по USB интерфейсу наличие
Вес передающего контроллера, кг не более 1,5
Плоский кабель-шлейф наличие
Шаг шлейфа, мм менее 1,37
Коннектор ТИП 1 наличие
Материал изделия ПВХ
Количество коннекторов в комплекте, шт. не менее 600
Размер крепления ТИП 2, мм не менее 15
Тип применения интерьерный
Материал сталь
Магнитный вкладыш наличие
Резьба М4 наличие
Количество креплений в комплекте, шт более 550
Профили и направляющие для монтажа оборудования на стену наличие
Количество и тип крепежа должны быть рассчитаны с учётом физических параметров оборудования наличие
В комплект входит HDMI, силовой кабель, витая-пара, кабель-каналы, крепления, метизы в количестве и объемах необходимых для монтажа Кабель HDMI длина, метр, не менее 1
Версия HDMI 1.4
Размер кабель-канала, мм не менее 25x17
Длина витой пары, метр не менее 20
Категория витой пары UTP 5е
Розетка двойная внешняя
Материал силового кабеля смешанный
Материал изоляции оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести
Материал жилы медь
Длина силового кабеля, метр не менее 10
Количество жил, шт не менее 3
Сечение жилы, мм2 не менее 2.5

Монитор президиума (не менее 16 шт.)
Тип матрицы IPS 
Максимальное разрешение не менее 1920×1080 
Соотношение сторон 16:9 
Тип подсветки LED 
Покрытие экрана матовое 
Угол обзора по горизонтали не менее 178° 
Угол обзора по вертикали не менее 178° 
Яркость не менее 250 кд/м² 
Контрастность не менее 1000:1 
Время отклика пикселя не более 4 мс 
Частота обновления экрана не менее 60 Гц 
Размер видимой области экрана не менее 344×193 мм 
Максимальное количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн 
Глубина цвета 6bit+FRC 
Технология Flicker Free наличие 
Технология снижения синего света наличие 
Количество встроенных динамиков не менее 2 шт. 
Мощность каждого динамика не менее 1 Вт 
Количество портов USB Type-C не менее 2 шт. 
Версия HDMI не ниже 2.0b 
Поддержка подключения внешних источников сигнала наличие 
Совместимость с креплением VESA наличие, 75×75 мм 
Регулировка наклона наличие 
Источник питания внешний 
Напряжение питания 100–240 В, 50–60 Гц 
 Ширина устройства не более 357 мм 
Высота устройства не более 211 мм 
Толщина устройства не более 14 мм 
Вес без подставки не более 0,8 кг 
Цвет корпуса черный 
Комплект поставки: кабель USB Type-C – USB-A наличие 
Защитный чехол наличие
Количество мониторов: не менее 16

USB карта видеозахвата (не менее 1 шт.)
Тип устройства USB карта видеозахвата
Назначение преобразование HDMI сигнала в USB для передачи и записи
видео
Количество входов HDMI не менее 1
Количество выходов HDMI не менее 1
Количество выходов USB 3.0 не менее 1
Максимальное входное разрешение не менее 4К@60 Гц, 4:4:4
Максимальное разрешение записи не менее 1920х1080@60 Гц
Поддержка сквозного HDMI сигнала наличие
Режим сквозной передачи сигнала 4К@60 Гц наличие
Пропускная способность HDMI не менее 18 Гбит/с
Пропускная способность USB не менее 5 Гбит/с
Поддержка HDCP версии не ниже 2.2
Поддержка защиты цифрового контента наличие
Глубина цвета не менее 8/10/12 бит
Поддерживаемые цветовые пространства RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Аудиопередача через USB PCM 2.0 наличие
Передача встроенного аудиосигнала HDMI наличие
Интерфейс подключения USB 3.0 наличие
Тип подключения Plug & Play наличие
Совместимость операционных систем Windows, macOS, Linux наличие
Питание устройства USB 5 В
Режим работы 24/7 наличие
Материал корпуса металл / термостойкий композит
Габаритные размеры устройства, мм не более 90 х 60 х 15
Вес устройства, г не более 50
Тип охлаждения пассивное
Индикация состояния работы наличие
Устройство записи и трансляции (не менее 1 шт.)
Тип устройства аппаратный видеокодер/стриминговое устройство Назначение захват, кодирование, запись и передача видеосигнала по IP- сетям
Количество видеовходов HDMI не менее 1
Количество видеовходов SDI не менее 1
Поддерживаемые входные сигналы 1080р 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
Поддерживаемые входные сигналы 1080i 60/59.94/50
Поддерживаемые входные сигналы 720р 60/5 9.94/50
Поддерживаемые входные сигналы 480i 59.94
Поддерживаемые входные сигналы 576i 50
Видеовыходы отсутствуют
Поддержка встроенного аудио HDMI наличие
Поддержка встроенного аудио SDI наличие
Аналоговый аудиовход RCA не менее 1
Регулировка уровня аудиосигнала наличие в диапазоне от +10/+12 dB до -6 dB
Кодек H.264/AVC наличие
Профиль кодирования Main Profile / High Profile
Уровень кодирования не ниже 4.1
Максимальный видеобитрейт при записи не менее 16 Мбит/с (1080р до 60 fps)
Максимальный видеобитрейт при потоковой передаче не менее 10 Мбит/с (1080рдо60ф8)
Максимальный видеобитрейт при одновременной записи и потоковой передаче не менее 10 Мбит/с (1080р до 30 fps)
Поддержка одновременной записи и потоковой передачи наличие
Аудиокодирование Stereo / Mono наличие
Аудиобитрейт Stereo не менее 64-384 Кбит/с
Аудиобитрейт Mono не менее 32-192 Кбит/с
Поддержка протоколов потоковой передачи TS over TCP/UDP наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи RTSP over HTTP/TCP/UDP наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи RTMP/RTMPS наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи HLS наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи SRT наличие
Сетевой интерфейс RJ45 Ethernet не менее 1
Скорость сетевого интерфейса 10/100 Мбит/с
Поддержка записи на карту памяти SD card наличие
Формат записи MP4
Поддерживаемые файловые системы FAT / FAT32 / exFAT (NTFS  при наличии поддержки версии ПО)
Питание DC 12V наличие
Блок питания в комплекте наличие
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Габаритные размеры устройства не более 220 х 95 х 47 мм
Масса устройства не более 0,7 кг
Комплектация устройство видеокодирования не менее 1 шт
Комплектация блок питания DC 12V не менее 1 шт
Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

	1,00

	2
	Система коммутации аудио и видео сигналов (комплект)

	Бесподрывный матричный HDMI-коммутатор (не менее 1 шт.)
Тип устройства бесподрывный матричный HDMI-коммутатор с функцией видеостены и мультивью
Назначение коммутация, маршрутизация, масштабирование и обработка
HDMI видеосигналов с возможностью построения видеостен и многоканального отображения
Количество видеовходов HDMI не менее 8
Количество видеовыходов HDMI не менее 8
Поддерживаемый стандарт HDMI HDMI 2.0b
Поддержка HDCP не ниже HDCP 2.2
Пропускная способность видеотракта не менее 18 Гбит/с
Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 4К@60 Гц (4:4:4)
Бесподрывное переключение сигналов наличие
Поддержка режима видеостены наличие
Поддержка режима Multi View (мультиэкран) наличие
Поддержка независимого масштабирования сигналов на выходах наличие
Поддержка управления EDID наличие
Поддержка СЕС наличие
Функция сохранения состояния при отключении питания наличие Возможность независимого назначения входов на выходы (матрица 8x8) наличие
Поддержка деэмбедирования аудиосигнала наличие
Поддержка многоканальных аудиоформатов LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS-HD Master Audio наличие Аудиовыходы не менее 8 х клеммных
Аудиовыходы не менее 8 х TOSLINK (оптический выход)
Управление кнопки передней панели, RS-232, TCP/IP, IR, WEB наличие
Сетевой интерфейс RJ45 Ethernet наличие
Поддержка удалённого веб-интерфейса управления наличие
Поддержка командного управления по сети (LAN control) наличие
Питание 100-240 В
Потребляемая мощность не более 70 Вт
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Габаритные размеры устройства не более 440 х 3 00 х 44.5 мм
Масса устройства не более 3.95 кг
Дополнительные функции поддержка EDID management (включая ручной и автоматический режимы) наличие
Дополнительные функции независимое назначение аудиосигнала на каждый выход наличие
Дополнительные функции поддержка GUI управления через локальную сеть наличие
Дополнительные функции поддержка IR маршрутизации совместно с видеосигналом наличие
Комплектация устройство матричной коммутации не менее 1 шт

Усилитель-распределитель HDMI сигнала( не менее 2 шт.)
Тип устройства усилитель-распределитель HDMI сигнала
Назначение распределение одного HDMI сигнала на несколько выходов без преобразования, масштабирования и обработки видеосигнала
Количество видеовходов HDMI не менее 1
Количество видеовыходов HDMI не менее 8
Поддерживаемый стандарт HDMI HDMI 2.0b
Поддержка защиты контента HDCP не ниже HDCP 2.2
Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 4К@60 Гц (3840x2160)4:4:4
Поддержка пропускной способности видеотракта не менее 18 Гбит/с
Поддержка одновременной передачи сигнала на все выходы наличие
Синхронная работа всех выходных портов наличие
Распределение сигнала без преобразования, масштабирования и кодирования наличие
Отсутствие потери кадров при распределении сигнала наличие
Поддержка EDID наличие
Режимы EDID AUTO / COPY наличие
Автоматическое согласование EDID с источником и подключенными дисплеями наличие
Поддержка HDR (High Dynamic Range) наличие
Поддержка цветовых форматов RGB / YCbCr 4:4:4 наличие
Поддержка глубины цвета не менее 8/10/12 бит
Поддержка аудиосигнала HDMI встроенный многоканальный аудиосигнал наличие
Поддержка аудиоформатов LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio наличие
Передача аудиосигнала без декодирования наличие
Поддержка горячего подключения HDMI (Hot Plug Detection) наличие Автоматическое определение входного сигнала наличие
Автоматическое восстановление сигнала при потере входа наличие Индикация состояния портов светодиодная наличие
Индикация питания наличие
Версия HDMI HDMI 2.0b
Интерфейс входа HDMI не менее 1
Интерфейс выхода HDMI не менее 8
Питание DC 12 В
Ток питания не менее 1 А
Блок питания внешний наличие
Блок питания в комплекте наличие
Потребляемая мощность не более 12 Вт
Относительная влажность воздуха 20-90% без конденсации
Материал корпуса металл наличие
Экранированный корпус наличие
Габаритные размеры устройства не более 243 х 102 х 16 мм
Масса устройства не более 0,6 кг
Комплектация устройство распределения HDMI сигнала не менее 2 шт Комплектация блок питания DC 12V не менее 2 шт
Комплектация руководство пользователя наличие

Комплект передатчик и приемник сигнала HDMI (не менее 5 шт.)
Тип устройства комплект удлинителя HDMI сигнала (передатчик + приемник) по технологии HDBaseT
Назначение передача HDMI видеосигнала и управляющих сигналов по кабелю витой пары с преобразованием сигнала HDMI в HDBaseT и обратным восстановлением сигнала на приемной стороне
Количество комплектов не менее 5 шт
Состав комплекта передатчик HDMI-HDBaseT не менее 1 шт, приемник HDBaseT-HDMI не менее 1 шт
Вход/выход передатчика 1 х HDMI вход, 1 х HDMI сквозной выход, 1 х HDBaseT выход
Вход/выход приемника 1 х HDBaseT вход, 1 х HDMI выход Поддерживаемое разрешение видеосигнала не менее 4К@60 Гц (4:4:4) Пропускная способность видеосигнала не менее 18 Гбит/с Максимальная дальность передачи сигнала не менее 120 м при использовании кабеля САТ6 (4К)
Максимальная дальность передачи сигнала не менее 150 м при использовании кабеля САТ6 (1080р)
Поддержка кабельной инфраструктуры САТ5е / САТ6 наличие Поддержка двунаправленной передачи управляющих сигналов RS-232 наличие
Поддержка двунаправленной передачи ИК (IR) сигналов наличие Передача управляющих сигналов по линии HDBaseT наличие
Поддержка функции РоС (Power over Cable) наличие, двунаправленная Возможность питания передатчика или приемника по одному кабелю наличие
Питание устройства DC 24 В
Блок питания в комплекте наличие
Ток питания не менее 1 А
Потребляемая мощность не более 9,36 Вт
Поддержка HDR наличие
Поддержка цветовых форматов RGB / YCbCr 4:4:4 наличие
Поддержка глубины цвета не менее 8/10/12 бит
Версия HDMI HDMI 2.0b наличие
Поддержка HDCP наличие, не ниже HDCP 2.2
Индикация состояния устройства наличие светодиодная
Индикация питания, сигнала HDMI, соединения и HDCP наличие
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Температура хранения от -20 до +60 °C
Относительная влажность воздуха 20-90% без конденсации
Габаритные размеры передатчика не более 140 х 18 х 65 мм
Габаритные размеры приемника не более 140 х 18 х 65 мм
Масса передатчика не более 0,16 кг
Масса приемника не более 0,155 кг
Комплектация передатчик HDMI-HDBaseT не менее 1 шт
Комплектация приемник HDBaseT-HDMI не менее 1 шт Комплектация блок питания DC 24V не менее 1 шт Комплектация кабель ИК-передатчика и ИК-приемника наличие Комплектация клеммные разъемы не менее 2 шт Комплектация монтажный комплект наличие Комплектация руководство пользователя наличие
Аудиопроцессор (не менее 1 шт.)
Тип устройства цифровой аудиопроцессор (DSP-матрица) для обработки, маршрутизации, микширования и коррекции многоканальных аудиосигналов
Назначение применение в системах конференц-связи, озвучивания помещений, актовых залов и инсталляционных аудиосистем с централизованной DSP-обработкой
Количество аналоговых аудиовходов не менее 16
Количество аналоговых аудиовыходов не менее 16
Тип подключения аудиосигналов балансные линии через съемные клеммные разъемы Phoenix наличие
Поддержка USB аудиоинтерфейса наличие, определяется как внешняя звуковая карта без установки дополнительных драйверов
Поддержка передачи многоканального аудиосигнала по USB наличие Режим работы USB интерфейса ввод/вывод аудиопотока для записи, трансляции и интеграции с ПК
Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) наличие
Поддержка удаленного управления через специализированное программное обеспечение наличие
Поддержка настройки DSP матрицы через LAN наличие Интерфейсы управления RS-232 наличие Интерфейсы управления RS-485 наличие Интерфейсы управления GPIO не менее 8 каналов DSP-функциональность наличие: АЕС (эхоподавление)
AGC (автоматическая регулировка усиления)
ANS / ANC (шумоподавление)
AFC (контроль акустического поля) автоматический микшер (Auto Mixer) компрессор и лимитер эквалайзер (PEQ/GEQ) фильтры HPF/LPF подавление акустической обратной связи матричная маршрутизация сигналов (DSP routing matrix) Дополнительные функции обработки наличие: генератор тестовых сигналов (синус / белый шум) индивидуальная регулировка усиления входных каналов настройка чувствительности входов
фантомное питание +48 В с индивидуальным включением по каналам Частотный диапазон не менее 20 Гц - 20 кГц (±0,2 дБ) Коэффициент нелинейных искажений не более 0,003%
Динамический диапазон не менее 113 дБ
Системная задержка не более 3 мс
Входное сопротивление не менее 9,4 кОм Выходное сопротивление не менее 102 Ом
Фантомное питание +48 В DC, не менее 10 мА на канал, индивидуальное включение наличие
Поддержка автоматической регулировки уровня сигнала (AGC) наличие Поддержка подавления обратной связи наличие Питание АС 100-240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры устройства не более 45 х 482 х 260 мм
Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
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	Система звукоусиления (комплект)
	Подавитель обратной связи (не менее 1 шт.)
Гармонические искажения + шум: 0.0043 проц. Тип., при +4 dBu, 1 кГц Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц, неравномерность: ±1,0 дБ [3], АЧХ: 20 Гц-20 кГц±1,0 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20-
20000 Гц с отклонением не более ±1 дБ.
Межканальные перекрестные помехи: менее 100 дБ тип.
Перекрестные помехи от входа на выход: менее 100 дБ тип.
Рабочее напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: не менее 8 Вт
Размеры (В х Г х Ш): не менее 4,45 см х 14,92 см х 48,26 см не более 4,50 см х 15,02 см х 49,02 см
Вес: не более 2,56 кг.
Конференц-система (не менее 1 шт.)
Пульт делегата (не менее 16 шт.)
Пульт председателя (не менее 1 шт.)
Акустическая система (не менее 6 шт.)
Тип: Встраиваемая 2-х полосная коаксиальная.
Пиковая мощность: не менее 120 Вт.
Программная мощность: не менее 60 Вт.
Продолжительная мощность: не менее 30 Вт.
Звуковое давление (Макс. Вт/1м): не менее 102 дБ,
Чувствительность (1Вт/1м): не менее 87 дБ.
Сопротивление: не менее 8 £1.
Частотный отклик (± 3 дБ):
Нижняя граница менее 61 Гц
Верхняя граница больше или равно 19 кГц
Частотный диапазон (-10 дБ):
Нижняя граница менее 46 Гц
Верхняя граница больше или равно 19 кГц
Угол раскрытия: не менее 145° (конический)
ВЧ драйвер: не менее 1 дюйм
НЧ драйвер: не менее 5 % дюйма
Режимы трансформатора 100В: Да (24 Вт - 417 О / 12 Вт - 833 О / 6 Вт - 1667 О)
Размер: не менее 193 мм (0)
Размер монтажного отверстия: не менее 170 мм (0)
Монтажная глубина: не менее 83 мм
Температура эксплуатации: не менее -20 °C , но не более 60 °C Конструкция: ABS пластик
Вес: не более 1.15 кг
Количество: не менее 6 шт.
Усилитель мощности (не менее 1 шт.)
Мощность (100 В): не менее 480 Вт
Частотный отклик (± 3 дБ):
Нижняя граница менее 51 Гц
Верхняя граница более 22 кГц
Сигнал / Шум: менее 100 дБ
Питание: 220-240 В ~ 5 0/60 Гц
Охлаждение: Активное (вентилятор с контролем температуры) - наличие.
Рабочая Температура: 0° ~ 40° @ 95% Влажность
Входы: XLR-F не более 2 шт.
Выходы: 2 х клеммная колодка (Шаг - 5.08 мм) / 4 х XLR-M (сквозной) наличие
Крепление: не менее 19 дюймов (2 юнита)
Размеры (Ш х В х Г): не менее 482 х 88 х 420 мм (Ш х В х Г) и не более 485 х 91 х 423 мм(ШхВхГ)
Вес: не более 7.50 кг
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	Источники видео сигнала (комплект
	Поворотное устройство захвата изображения (не менее 3 шт.)
Устройство должно быть предназначено трансляции изображения и звука в режиме реального времени. Устройство должно иметь возможность использоваться для организации онлайн-конференций или удаленного обучения. Устройство должно быть совместимо со следующими ОС: Windows, Linux, macOS.
Устройство должно содержать встроенную камеру не более 8 М CMOS. Максимальное поддерживаемое разрешение должно быть не менее 3840 х2160. Максимальное поддерживаемое разрешение (при 60 Гц) должно быть не менее 1080р. Максимальный угол обзора по горизонтали должен быть более 70,8 градусов. Должно быть оптическое не менее чем двенадцатикратное увеличение и цифровое не менее чем пятнадцатикратное увеличение. (Фокусное расстояние должно быть 3.9~ 46.8 mm ±5%. Диафрагма объектива должна быть F1.6 ~ F2.8 (± 5)%). Минимальная освещенность должна быть не ниже 0.5 Lux(F1.8, AGC ON). Выдержка должна быть в диапазоне не менее 1/25 секунд ...не более 1/20000 секунд. Отношение (сигнал / шум (видео)) >49 децибел. Диапазон панорамирования должен быть менее -169° и более +169°. Минимальный угол наклона должен быть < -29°. Максимальный угол наклона устройства должен быть > +89°. Скорость панорамирования устройства должна быть не более 60 градусов в секунду. Скорость наклона устройства должна быть не более 45 градусов в секунду. Должно быть не менее 255 пресетов. Форматы сжатия видео - YUY2, MJPEG, Н.264, Н.265, NV12. Форматы сжатия аудио - ААС, MP3, G.711 А. Должны быть сетевые протоколы ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, RTMP Push Mode, and RTP multi-broadcasting mode. Должна быть интерфейсы управления RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet. Должна быть поддержка устройством потокового видео. Должна быть функция автоматического наведения при помощи искусственного интеллекта. Должно быть не менее 1 интерфейса HDMI 1.3. Должно быть не менее 1 интерфейса 3G-SDI (BNC). Должно быть не менее 1 интерфейса RJ45. Должно быть не менее 1 интерфейса 3,5-мм линейный вход. Должно быть не менее 1 интерфейса USB 3.0 (Туре В). Должно быть не менее 1 интерфейса RS232 вход (DIN 8-конт.). Должно быть не менее 1 интерфейса RS232 выход (DIN 8-конт.). Должно быть не менее 1 интерфейса RS485 (порт Phoenix 2-конт.). Энергопотребление устройства должно быть не более 12 Вт (12 В < 1 А). Устройство должно поддерживать технологию РоЕ. В комплекте с устройством должны быть блок питания длиной не менее 2,5 м, кабель USB длиной не менее 1,5 м, кабель RS-232 длиной не менее 2 м, пульт управления. Рабочая температура устройства должна быть в диапазоне < -9°С... > +50°С. Размеры устройства (ДхШхВ) должны быть до 182 мм х не более 115 мм х менее 150 мм. Вес устройства должен быть менее 1,3 кг. Количество: не менее 3 шт. Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
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	Система управления (комплект)
	Система интегрированного управления
Контроллер управления (не менее 1 шт.)
Контроллер системы управления в металлическом корпусе должен иметь размеры (Д х Ш х В) не менее 432,4 х 163,2 х 44 мм., масса устройства должна быть не более 2, ,62 кг. В комплект устройства должна входить базовая лицензия в количестве не менее 2 шт. Контроллер должен иметь: не менее 2 ГБ оперативной памяти, не менее 8 ГБ дополнительной памяти. Интерфейсы: Тип 1 - не менее 2 х программируемых двунаправленных порта RS-232/422/485 (2 х 5-полюсных разъема клеммной колодки, настраиваемых с помощью назначения контактов). Скорость (бит/с): не менее 300 и не более 115200. Объём обработки данных: не менее 8 бит.
Столовый бит: не менее 1 бит. Тип 2 - не менее 6 двунаправленных портов RS-232 (6 х 3-полюсных разъемов клеммной колодки). Скорость (бит/с): не менее 3 00 и не более 115200. Объём обработки данных: не менее 8 бит. Столовый бит: не менее 1 бит.
Порт тип 1 - комбинированный: ИК/Последовательный, не менее 8 программируемых ИК/однонаправленных портов RS-232
(4 х 4-полюсных разъема клеммной колодки). ИК: уровень TTL (не менее 0 не более 5 В). Несущая частота: не менее 10 кГц не более 455 кГц. Порт тип 2 - последовательный: однонаправленный RS-232 (не мене 0 не более 5 В); скорость (бит/с): не менее 3 00 и не более 115200;
Объём обработки данных: не менее 8 бит. Столовый бит: не менее 1 бит. Количество реле не менее 8 каналов релейной линии (4 х 4-полюсных разъема клеммной колодки), тип реле - изолированные. Допустимая мощность на контактах: не более 24 В постоянного тока, 2 А. Наличие программируемых цифровых каналов ввода/вывода: не менее 8 штук. Цифровой вывод тип 1 - не менее 1 шт., ток поглощения не более 300 мА от 24 В постоянного тока. Цифровой ввод тип 2 - не менее 1 шт. Режим VDC - наличие. Диапазон входного напряжения: от 0 до 24 В постоянного тока. Программируемый диапазон: не менее 1 до 24 В постоянного тока. Режим сухого контакта - наличие. Повышение не менее 2k Ом и не более12 В постоянного тока. Гнездо RJ-45 - наличие. Поддерживаемый протокол: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH - наличие. Гнездо Control LAN - наличие. Поддержка DHCP - наличие. Разъём USB тип А не менее 1 шт. Переключатель тип 1 - On/Off (вкл./выкл.) не мене 1 шт. Должен иметь функцию обучения инфракрасным командам. Светодиодный индикатор, размер не менее 1,6”, в количестве не менее 1 шт. с разрешением не менее 128x64 пике. Иметь нажимные кнопки (Up, Down, Enter), в количестве не менее 3 шт., кнопка сброса не менее 1 шт. Должен иметь встроенный источник питания: не менее 100 и не более 240 В переменного тока. Диапазон входной частоты не менее 50 и не более 60 Гц. Рабочая температура должна быть не менее 0 не более 50°С. Температура хранения должна быть не менее 20 и не более 60°С. Влажность устройства не менее 0 и не более 80% рт. ст. без образования конденсата.
Коммутатор (не менее 1 шт.)
Коммутатор системы управления тип - управляемый L2, должен иметь габаритные размеры (ДхШх В) не менее 250 х27х 104 мм., вес не более 0,72 кг., материал корпуса - металл. Должен иметь форм-фактор тип - стоечный (1U) - наличие. Должен иметь интерфейс управления тип веб-интерфейс (HTTP/HTTPS) - наличие, поддержка РоЕ (IEEE 802.3af/at) - наличие, бюджет мощности РоЕ не менее 130 Вт.
Иметь в составе основные порты в количестве не менее - 24 штук, скорость основных портов не менее! Гбит/с, медный интерфейс (RJ-45) - наличие. Размер таблицы МАС-адресов должен быть не менее 8 000 записей. Должен иметь не менее 1 шт. отсеков для блоков питания.
Иметь в составе установленных блоков питания не менее 1 шт., тип блока питания в наличии - встроенный. Коммутатор должен обеспечивать: коммутацию на уровне L2 (IEEE 802. ID, IEEE 802. lw) - наличие; поддержку VLAN (IEEE 802.IQ) - наличие; иметь в составе функции QoS (приоритизация трафика) - наличие; статическая настройка портов - наличие; мониторинг и управление через веб-интерфейс - наличие; поддержка РоЕ для питания оконечных устройств (IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi и т. д.) - наличие. Веб-интерфейс управления должен предоставлять: просмотр состояния портов (активность, скорость, ошибки) - наличие; настройку VLAN - наличие; конфигурацию QoS - наличие; просмотр таблицы МАС-адресов - наличие; базовая диагностика сети - наличие. Питание устройства должно осуществляться от сети переменного тока не менее 100 и не более240 В, устройство должно поддерживать частоту переменного тока в диапазоне 50-60 Гц. Блок питания тип - встроенный, должен обеспечивать стабильную работу при колебаниях напряжения в указанном диапазоне. Бюджет мощности РоЕ устройства должен быть не менее 130 Вт, с распределением по портам в соответствии со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at - наличие. Должен иметь в составе порт типа RJ-45 Ethernet не менее 1 шт.
Пульт управления камерами (не менее 1 шт.)
Контроллер управления для PTZ-камер должен иметь размер не менее 320 х 111,5 х 177 мм. Управление тип -4D джойстик - наличие, контроллер должен иметь клавишу зума в количестве не менее 1 шт. Дисплей отображения информации тип - жидкокристаллический, иметь в наличии звуковой сигнал при нажатии клавиш тип - отключаемый 1 шт. Входное напряжение должно быть не менее 12 В постоянного тока 1 А ± 10%, потребляемая мощность устройства должна быть не менее 0.6Вт. Рабочая температура устройства должна быть не менее 0°С и не более 50°С, температура хранения устройства должна быть не менее -20°С и не более 70°С. Контроллер должен иметь кнопку автоматического баланса белого не менее 1 шт, кнопку автофокуса в количестве не менее 1 шт., кнопку автоматической настройки диафрагмы в количестве не менее 1 шт.
Вспомогательные материалы 
Шкаф рэковый (не менее 1 шт.)
Шкаф рэковый 19” 18U должен поставляться в количестве 1 (одна) штука. Шкаф рэковый 19” 18U должен быть предназначен для установки профессионального 19” RACK оборудования с перфорированными направляющими. Шкаф рэковый должен обеспечивать возможность монтажа активного и пассивного оборудования стандарта 19” и эксплуатации в составе телекоммуникационных, серверных и аудиовизуальных систем. Шкаф рэковый должен быть рассчитан на эксплуатацию в сухих отапливаемых помещениях.
Шкаф рэковый должен представлять собой металлический корпус с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии и механических воздействий. Шкаф рэковый должен иметь перфорированные направляющие с передней и задней стороны для установки оборудования стандарта 19”. Шкаф рэковый должен обеспечивать жёсткость конструкции за счёт металлических стенок, верхней крышки, основания и планок жёсткости.
Шкаф рэковый должен иметь высоту 18U. Габаритные размеры шкафа рэкового должны быть не более 544 х 500 х 863 мм. Вес шкафа рэкового должен быть не менее 24,8 кг и не более 25,8 кг. Грузоподъёмность шкафа рэкового должна быть не более 150 кг.
Шкаф рэковый должен обеспечивать возможность установки оборудования стандартной глубины 19” RACK. Шкаф рэковый должен обеспечивать доступ к оборудованию с фронтальной стороны.
Шкаф рэковый должен комплектоваться ножками в количестве не менее 4 шт., комплектом крепёжных элементов (винты Мб* 16 ГОСТ 11738-84, винты М4И2 ГОСТ 17473), а также руководством по эксплуатации.
Шкаф рэковый должен поддерживать установку дополнительных аксессуаров, включая колёсные опоры (с тормозом и без тормоза), рэковый крепёж 19” (винт + гайка Мб), полки для оборудования и поддерживающие уголки.
Шкаф рэковый должен быть рассчитан на эксплуатацию при относительной влажности воздуха не более 60%. Не допускается эксплуатация шкафа рэкового в условиях повышенной влажности, прямого длительного воздействия солнечного излучения и вблизи открытого огня.
Порошковое покрытие шкафа рэкового должно допускать очистку мягкими моющими средствами без содержания абразивных веществ, растворителей и хлора. Не допускается использование агрессивных химических веществ и строительных материалов при контакте с поверхностью покрытия.
Комплект коммутации (не менее 1 шт.)
Кронштейн для монтажа камеры на стену (не менее 3 шт.)
Настенное крепление для PTZ-камеры должно быть предназначено для фиксации и размещения профессиональных PTZ-камер на вертикальных поверхностях в составе систем видеоконференцсвязи, видеонаблюдения и мультимедийных комплексов. Настенное крепление должно обеспечивать надёжную установку оборудования и стабильную эксплуатацию в составе стационарных инсталляций.
Настенное крепление должно быть выполнено из стали. Настенное крепление должно иметь антикоррозийное покрытие и обеспечивать устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Цвет изделия должен быть чёрный.
Настенное крепление должно иметь габаритные размеры не более 105 х 95 х 225 мм. Масса крепления должна быть не более 0,65 кг.
Настенное крепление должно обеспечивать совместимость с PTZ-камерами соответствующего класса и обеспечивать возможность настенного монтажа с фиксацией камеры в устойчивом положении.
Настенное крепление должно поставляться в количестве 3 (трёх) штук. Настенное крепление должно обеспечивать эксплуатацию в условиях стационарной установки внутри помещений.

Кронштейн настольный в президиум (не менее 16 шт.)
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для мониторов должен быть предназначен для установки и регулировки положения мониторов с диагональю до 24 дюймов включительно в составе рабочих мест и мультимедийных систем. Кронштейн должен обеспечивать возможность регулировки высоты, наклона и поворота монитора для формирования эргономичного рабочего пространства.
Кронштейн должен обеспечивать совместимость с креплениями стандарта VESA 75 х 75 мм и VESA 100 х 100 мм. Кронштейн должен поддерживать установку мониторов с диагональю не менее 14 дюймов и не более 24 дюймов. Максимальная нагрузка на кронштейн должна быть не более 6 кг. Кронштейн должен обеспечивать регулировку наклона в диапазоне не менее +90° вверх и не менее -15° вниз. Кронштейн должен обеспечивать возможность регулировки положения монитора по высоте в пределах не менее 29 см. Кронштейн должен иметь шарнирный механизм, обеспечивающий плавную настройку положения монитора без фиксированных ступеней.
Кронштейн должен быть выполнен в настольном исполнении. Цвет кронштейна должен быть чёрный. Конструкция кронштейна должна обеспечивать устойчивость при максимальной заявленной нагрузке. В состав комплекта коммутации и кабельной инфраструктуры должны входить:Кабель витая пара категории не ниже Cat6A в количестве 1 (одной) бухты длиной не менее 305 метров для построения локальной сети и подключения сетевого AV-оборудования. Патч-корды Cat6A длиной 1-5 м в количестве не менее 20 шт для подключения оборудования. RJ45 коннекторы или keystone-модули Cat6A в количестве не менее 30 шт для оконечивания линий. HDMI кабели High Speed с поддержкой 4К в количестве не менее 8 линий для подключения источников сигнала и устройств отображения. Микрофонный кабель XLR суммарной длиной не менее 150 метров для подключения микрофонного оборудования. Кабель-каналы или короба в объёме, необходимом для прокладки кабельных линий. Монтажные расходные материалы (стяжки, крепёж, маркировка) в необходимом объёме в количестве не менее 16 (шестнадцати) штук. Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком
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	Конференц-стол
	Конференц стол. Размер стола (Ш*Г*В) не менее 1400*1200*756 мм. Стол должен быть на металлическом каркасе с функциональной опорной тумбой. Столешница должна быть составная и выполнена из 2-х прямоугольных сегментов, соединенных между собой при помощи стяжек. Углы столешницы должны быть плавно скошены. В столешнице должны быть центральный прямоугольный проем, закрытый вставкой из ЛДСтП с установленной в ней декоративной металлической заглушкой для скрытого размещения проводки. Металлическая заглушка должна быть прямоугольной формы. Декор заглушки "металлик". Проем в столешнице должен совпадать с внутренним пространством опорной тумбы. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 40 мм. Торцы столешницы должны быть облицованы кромкой АБС по периметру. Толщина кромки не менее 2 мм. Каркас опорной тумбы ЛДСП не менее 18 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Опорная должна быть тумба выполнена из панелей, соединенных под углом 45 градусов.  Металлокаркас из 2-х L-образных промежуточных опор. L-образные опоры из стальной трубы сечением не менее  (Ш*В) 60*10 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Покрытие каркаса должно быть  полимерно-порошковое, цвет металлик или эквивалент , с дополнительным защитным лаковым покрытием, нанесенным поверх краски. Каркас должен иметь регулировочные опоры. Диапазон регулировки не менее 0-10 мм. Соединение деталей металлокаркаса и столешницы с опорной тумбой при помощи эксцентриковой стяжки. Соединение деталей металлокаркаса и столешницы при помощи винтовой стяжки.
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	7
	Конференц-стул
	Конференц-стул. Размер (Ш*Г*В) не менее 510*580*785 мм. Каркас должен быть хромированный металлический прут Ø12 мм. Спинка и сиденье — полипропилен. Цвет белый. Полозья каркаса должны быть с четырьмя подпятниками со сцепными механизмами для соединения кресел. Допускается штабелирование (до 5 шт.). Ширина по спинке не менее 440 мм. Глубина сиденья не менее 470 мм. Сиденье должно располагаться на высоте не менее 430 мм. Максимальная нагрузка не менее 120 кг.
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	Стол оператора с экраном
	Стол оператора с экраном. Должен представлять собой коробчатую конструкцию, обитую мягкой обшивкой, между элементами которой установлена столешница. Размер изделия (ШхГхВ) не менее 1470х740х1300 мм. Материалы изготовления конструкции: фанера толщиной не менее 12 мм, ДСП не менее 16 мм шлифованная, древесноволокнистая плита, толщиной не менее  3 мм, переплетный картон, брусок хвойных пород с сечением 30х30 мм . Винтовые соединения диаметром не менее 8 мм с использованием гайки и шайбы. Толщина перегородок не менее 38 мм на прямых элементах, не более 80 мм в углах. Внутренний радиус перегородок в месте расширения не менее 200 мм. По внешней стороне перегородки должны стыковаться по прямой линии. Для стыковки перегородок должен использоваться крепеж типа папа-мама (длина крепежа 52 мм, ширина 18 мм). Столешница должна быть выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты, толщиной не менее 22 мм. Коробчатая конструкция должна быть обита обивочным материалом на тканевой основе. 
Монитор (не менее 2 шт.)
Монитор должен быть предназначен для отображения изображения в составе рабочих и мультимедийных систем. Устройство должно обеспечивать возможность использования для офисной работы, воспроизведения мультимедийного контента и подключения к персональным компьютерам и иным вычислительным устройствам. Устройство должно быть совместимо со следующими операционными системами: Windows, Linux, macOS.
Устройство должно представлять собой монитор с диагональю экрана 23,8 дюйма. Максимальное разрешение экрана должно быть не менее 1920 х 1080 пикселей. Соотношение сторон экрана должно быть 16:9. Тип матрицы должен быть IPS. Тип подсветки экрана должен быть LED. Покрытие экрана должно быть матовым. Угол обзора по горизонтали должен быть не менее 178 градусов. Угол обзора по вертикали должен быть не менее 178 градусов. Максимальное количество отображаемых цветов должно быть не менее 16,7 млн. Глубина цвета должна быть не менее 8 bit. Максимальная частота обновления экрана должна быть не менее 100 Гц. Время отклика пикселя (GtG) должно быть не более 5 мс. Яркость экрана должна быть не менее 300 кд/м2. Контрастность должна быть не менее 1200:1. Цветовой охват должен составлять не менее 72% NTSC и не менее 99% sRGB. Технология динамической синхронизации изображения должна поддерживаться (AMD FreeSync или эквивалент).
Устройство должно иметь следующие интерфейсы: не менее 1 порта HDMI версии не ниже 2.0, не менее 1 порта DisplayPort версии не ниже 1.4, не менее 1 порта VGA (D-Sub), не менее 1 аудиоразъёма 3,5 мм Jack.
Устройство должно обеспечивать возможность подключения источников видеосигнала через цифровые и аналоговые интерфейсы.
Устройство должно быть оснащено встроенной акустической системой мощностью не менее 2><3 Вт. Устройство должно иметь встроенные динамики.
Устройство должно поддерживать технологию защиты зрения Flicker Free и Low Blue Light или эквивалентную.
Устройство должно иметь настенное крепление стандарта VESA 75 х 75 мм. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки наклона экрана.
Потребляемая мощность устройства при работе должна быть не более 26 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания должна быть не более 0,5 Вт. Блок питания должен быть внешним. Напряжение питания должно составлять 100-220 В, 50-60 Гц.
Устройство должно поставляться в комплекте с адаптером питания, документацией и кабелем HDMI-HDMI.
Габаритные размеры устройства без подставки должны быть не более 540 х 322 х 40 мм. Габаритные размеры устройства с подставкой должны быть не более 540 х 415 х 165 мм. Масса устройства с подставкой должна быть не более 2,9 кг.
Количество мониторов: не менее 2 шт.
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1.2. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным из 100% новых компонентов).
1.3. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.
1.4. Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товаров (по товарам, подлежащим обязательной сертификации). Поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам данного вида.
1.5. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
1.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке.
1.7. Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода.
1.8. Все оборудование, поставляемое в комплекте должно быть совместимо друг с другом.
        1.9. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин. и оборудования» и прочим, действующим на территории России, стандартам и правилам (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), установленным для данного вида оборудования, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и иметь сертификат соответствия (качества).
        1.10. Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится под арестом, в залоге, иных обременениях.
1.11. В техническом задании указаны только функциональные и эксплуатационные характеристики товара. Страна происхождения не является техническим требованием. В закупке действует ограничение по Постановлению № 1875. Участник вправе предложить товар из РФ или ЕАЭС,с предоставлением номера   реестровой записи из Реестра российской или Евразийской  промышленной продукции, если он соответствует всем техническим характеристикам, указанным в ТЗ
       
	 2. Требования к поставщикам
2.1. Использование национальной денежной единицы РФ во взаиморасчётах.
2.2. Наличие гарантийного срока: установленного срока заводом-изготовителем.  Гарантийные обязательства должны включать ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. Срок начала гарантийных обязательств отсчитывается с даты подписания акта о приемке товара. 
2.3. Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз продукции Поставщиком на территорию предприятия не менее чем за 24 часа (с указанием полных паспортных данных водителя, экспедитора и автотранспортного средства).
2.4. В случае, если Поставщик поставил товар, который не соответствует условиям договора, требованиям НД и качество товара не подтверждается соответствующим документом, Поставщик обязан заменить их продукцией надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.
2.5. Наличие сервисных центров по гарантийному обслуживанию данного оборудования в г. Санкт-Петербурге.

 3. Дополнительные требования
3.1. Условия поставки.
Доставка должна производится на территорию ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д 25а, лит А, в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка.
3.2. Оценочная стоимость и порядок расчетов.
3.2.1. Оплата товара производится в безналичной форме после передачи Товара Покупателю в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной, счет-фактуры (при необходимости), представления счета. В стоимость приобретения включать все расходы на перевозку (доставку), монтаж и настройку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Техническое задание разработал заведующий центром цифровой трансформации и развития ЦОС Гайдай Д.С. 

            









Приложение №1
к техническому заданию
.
Спецификация
На поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы в соответствии с техническим заданием   
	 № п/п
	Наименование товара, обязательно марка, модель
	Характеристики товара, полное наименование фирмы-производителя (изготовитель), страна происхождения,
	Кол-во, ед. измерения
 (шт.)
	Цена за единицу, руб.
	 Сумма с НДС, руб.
	 Примечание

	1
	Дисплей светодиодный (марка, модель)
	
	
	
	
	

	2
	Монитор президиума (марка, модель)
	
	
	
	
	

	3
	Кронштейн настольный в президиум (марка, модель)
	
	
	
	
	

	4
	Устройство захвата видео (марка, модель)
	
	
	
	
	

	5
	Устройство записи и  трансляции (марка, модель)
	
	
	
	
	

	6
	Бесподрывный матричный HDMI-коммутатор (марка, модель)
	
	
	
	
	

	7
	Усилитель-распределитель HDMI сигнала (марка, модель)
	
	
	
	 
	

	8
	Комплект передатчик и приемник сигнала HDMI  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	9
	Аудиопроцессор  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	10
	Подавитель обратной связи  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	11
	Конференц-система  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	12
	Пульт делегата (марка, модель)
	
	
	
	
	

	13
	Пульт председателя  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	14
	Акустическая система  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	15
	Усилитель мощности  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	16
	Поворотное устройство захвата изображения  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	17
	Кронштейн для монтажа камеры на стену  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	18
	Контроллер управления  (марка, модель)
	
	
	
	
	

	19
	Коммутатор (марка, модель)
	
	
	
	
	

	20
	Пульт управления камерами (марка, модель)
	
	
	
	
	

	21
	Шкаф рэковый (марка, модель)
	
	
	
	
	

	22
	Комплект коммутации (марка, модель)
	
	
	
	
	

	23
	Монитор (марка, модель)
	
	
	
	
	

	24
	Конференц-стол (марка, модель)
	
	
	
	
	

	25
	Конференц-стул (марка, модель)
	
	
	
	
	

	26
	Стол оператора с экраном  (марка, модель)
	
	
	
	
	


	от Покупателя:                                                                                                                           ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                                                                                  
 Ректор__________________О.В. Ковальчук                                                                               
		мп		
	от Поставщика




Приложение №2
  К Извещению № 55-26 по закупке ЗК

ПРОЕКТ ДОГОГОВОРА ПОСТАВКИ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

	г.  Санкт-Петербург
	«        » _____________  2026 г.



Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Покупатель в лице ректора Ковальчук Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________ действующего на основании _________, с другой стороны (далее по тексту вместе именуемые Стороны), на основании  протокола  подведения итогов по запросу котировок в электронной форме для СМП  закупки №  __________ от  ___________ 2026 г.) заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы, (далее - Товар) в соответствии со техническим заданием и Спецификацией (Приложение №1, №2 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить приобретенный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.
1.3. Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования».
2.Сроки и порядок поставки.
2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора. Поставщик вправе поставить Товар досрочно.
2.2. Приемка Товара производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7 (в ред. от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997);
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6 (в ред. от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997).
2.3. Качество Товара должно соответствовать стандартам страны-изготовителя, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя, действующим нормам и правилам.
2.4. При обнаружении недостатков Покупатель вправе отказаться от подписания универсального передаточного акта (УПД), представив мотивированный отказ. Товар ненадлежащего качества считается недопоставленным.
2.5. Риск случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания универсального передаточного акта (УПД).
2.6. Одновременно при передаче Товара Покупателю Поставщик передает Покупателю следующие документы: 
· Паспорт изделия, и других видов техники, сертификаты;
· Гарантийный талон;
· Декларация о соответствии;
· Инструкция по эксплуатации;
· Бухгалтерские документы:
· счет, 
· универсальный передаточный акт (далее УПД).
· транспортная накладная
2.7. До момента окончательной оплаты Товара Покупатель не имеет право отчуждать Товар третьим лицам, передавать его в аренду, в залог.
2.8. Доставка товара осуществляется по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25а, литер А.
2.9. После подписания Покупателем универсального передаточного акта (далее УПД) Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту, комплектации и качеству, которое возможно выявить при внешнем осмотре Товара, а также соответствующим всем условиям договора по указанным в настоящем предложении показателям.
3. Цена. Порядок и форма расчетов.
3.1. Цена настоящего договора составляет: _____________ (_________) рублей, в т.ч. НДС (если не применяется указать причину).
3.2. Цена договора включает в себя стоимость оборудования со всеми комплектующими, расходы на оформление документов, доставку оборудования до места поставки, перевозку, погрузку/разгрузку, монтаж и настройку оборудования, уплату таможенных пошлин, гарантийное обслуживание, НДС, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору. 
3.3. Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания универсального передаточного акта (УПД), и передачи Покупателю документов, перечисленных в п.2.6. настоящего договора, на основании выставленного счета за счет средств субсидии на иные цели в рамках реализации мероприятия «Оснащение организаций дополнительного профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на 2026 год.
3.4. В случае несоблюдения сроков поставки Покупатель вправе взыскать начисленные пени из суммы обеспечения договора либо из оплаты, причитающейся Поставщику. Претензия о начислении пеней за нарушение сроков поставки направляется Поставщику по электронной или факсимильной связи.
3.5. Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов (ст.317.1. ГК РФ) на сумму долга (п.3.1. Договора) за период пользования денежными средствами.
4. Требования к качеству товара.
4.1. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ, принятым для данного вида Товаров. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Товара.
4.2. Передаваемый в рамках действия настоящего Договора товар должен соответствовать по качеству и характеристикам технической документации на товар. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим замену, товар должен быть выпущен не ранее 2026 года, должен соответствовать техническим требованиям, указанным в приложении №2, к настоящему договору.
4.3. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии со стандартами, техническими условиями, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность, передаваемого товара (сертификат, удостоверение о качестве, спецификация и т.д.) и условиями настоящего Договора.
4.4. В случае передачи некачественного товара, а также при обнаружении существенных недостатков по количеству, ассортименту, комплектации Покупатель письменно извещает Поставщика в 5-ти (пяти) дневный срок.
4.5. Прием Товара осуществляется только в рабочее время. Поставщик обязан предварительно согласовать время и дату поставки с Покупателем.

5. Гарантийные обязательства.
5.1. Поставщик гарантирует, что товар является исправным и соответствующим всем техническим требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, не является бывшим в употреблении, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.
5.2. В случае выявления несоответствия товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту, Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 5 рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках либо возместить Покупателю стоимость некачественного товара.
5.3. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного товара. 
 5.4.Недостатки, обнаруженные Покупателем в период гарантийного обслуживания, подлежат устранению путем замены или ремонта неисправных агрегатов, узлов и деталей Товара, при условии, что обнаруженные Покупателем недостатки возникли по вине изготовителя, в гарантийный период, при соблюдении Покупателем правил и норм, изложенных в руководстве по эксплуатации Поставщика и сервисной книжки.
5.5.Гарантия распространяется на весь Товар (в том числе на все комплектующие изделия). На установленное по гарантии оборудование, детали, узлы и агрегаты Поставщиком предоставляется гарантия до окончания срока действия гарантии на новый Товар. 
5.6.Срок действия гарантийного обслуживания продлевается на время гарантийного ремонта.
5.7.Поставщик обязан обеспечить Покупателя телефонами «горячей линии», по которой представитель Покупателя мог информировать Поставщика о выявленных дефектах в работе товара.

6. Ответственность сторон. Разрешение споров. Срок действия Договора.
6.1. В случае нарушения Поставщиком п.2.1., 2.2., 4.1., 4.2., 4.3. настоящего договора, последний обязуется возместить Покупателю в течение 10 (десяти) дней с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком принятых обязательств расходы. 
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п.2.1, а также иных обязанностей по договору, последний оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения Покупателем окончательного расчета, предусмотренного пунктом 3.3. договора, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, которые рассчитываются по ставке рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей в соответствующий период. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются за весь период просрочки исполнения Покупателем своих обязательств.
6.3. Стороны договорились, что в случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, Покупатель вправе удержать из суммы, подлежащей оплате по настоящему договору, размер неустойки в соответствии с п.6.2. настоящего договора. 
6.4. В случае если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся 
возможности для разрешения такого спора путем переговоров. В случае предъявления претензии – срок ответа на претензию 10 дней с момента получения.
6.5. Каждая из сторон имеет право передать спор по договору на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.6. Стороны договорились, что подписанные скрепленные печатями сканированные, факсимильные, иные копии настоящего Договора имеют юридическую силу оригиналов Договора до момента обмена Сторонами оригиналами Договора.
6.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.12.2026 года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их полного выполнения. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.9. В случае изменения наименования, юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения о таком изменении, уведомить об этом друг друга письменно.
6.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение № 1 – Спецификация.
Приложение № 2 – Техническое задание на поставку.
7.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.


	ПОКУПАТЕЛЬ:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
Юридический адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25а, литер А
ИНН-4705016800, КПП- 781301001
ОГРН- 1024701243390, ОКПО- 46241861, 
ОКВЭД- 85.42, ОКАТО-40288564000, 
Банковские реквизиты: 
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГАОУ ДПО "ЛОИРО" л/с 31723068049)
Расчетный счет 03224643410000004500
Банк: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 044030098, к/с 40102810745370000098
Ректор
________________ О.В. Ковальчук
М.П.
	ПОСТАВЩИК: 



____________________ 
м.п. 
	



Приложение№ 1 
к Договору поставки №_______________
от _______________2026 г

Техническое задание 
на поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы 
1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики).
	п/п
	Наименование оборудования
	Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики)
	Количество, штуки

	1
	Система отображения, записи и трансляции (комплект)
	Дисплей светодиодный ( не менее 1 шт.)
Общий размер более 2500x1400 и менее 2600x1500 мм
Разрешение устройства более 2000x1100 пикселей
Наличие ЗИП
Количество модулей, шт. не менее 70
Использование интерьерное
HUB/Scan 320/64
Разрешение модуля более 250x125
Тип светодиодов СОВ
Степень защиты IP43
Частота обновления, Гц не менее 3840
Цветность модулей 24бит
Шаг пикселя, мм менее 1,277
Размер модуля, мм более 250x150
Яркость, кд/м более 500
Рабочая температура, 0 - 50 °C
Вес одного модуля, гр. более 290
Источник напряжения, шт. не менее 15
Выходное напряжение, В не менее 5
Напряжение питания 220В
Мощность, Вт более 150
Выходной максимальный ток, А менее 45
Коэффициент мощности источника питания 0,5
Степень защиты источника питания IP21
Температура эксплуатации, источника питания 0-50°С х
Материал корпуса источника питания металл
Размер источника питания, мм не более 200x110x50
Вес источника питания, кг менее 1,2
В комплекте кабели питания со специализированными разъёмами для подключения оборудования
Приёмная карта, шт. более 20
Тип поддерживаемых модулей полноцветные
Поддерживаемая площадь не менее 256x256
Тип и кол-во разъемов - HUB320, шт не менее 8
Цветность приёмной карты 24бит
Режим работы 24/7
Интерфейс ввода Ethernet
Вес приёмной карты, кг не более 0,104
Передающий контроллер наличие
Цветность передающего контроллера
Режим работы передающего контроллера 24/7
Каскадный режим передающего контроллера наличие
Входные каналы передающего контроллера HDMI, DVI, SDI
Выходные каналы передающего контроллера не менее 5шт. RJ-45
Управление по USB интерфейсу наличие
Вес передающего контроллера, кг не более 1,5
Плоский кабель-шлейф наличие
Шаг шлейфа, мм менее 1,37
Коннектор ТИП 1 наличие
Материал изделия ПВХ
Количество коннекторов в комплекте, шт. не менее 600
Размер крепления ТИП 2, мм не менее 15
Тип применения интерьерный
Материал сталь
Магнитный вкладыш наличие
Резьба М4 наличие
Количество креплений в комплекте, шт более 550
Профили и направляющие для монтажа оборудования на стену наличие
Количество и тип крепежа должны быть рассчитаны с учётом физических параметров оборудования наличие
В комплект входит HDMI, силовой кабель, витая-пара, кабель-каналы, крепления, метизы в количестве и объемах необходимых для монтажа Кабель HDMI длина, метр, не менее 1
Версия HDMI 1.4
Размер кабель-канала, мм не менее 25x17
Длина витой пары, метр не менее 20
Категория витой пары UTP 5е
Розетка двойная внешняя
Материал силового кабеля смешанный
Материал изоляции оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести
Материал жилы медь
Длина силового кабеля, метр не менее 10
Количество жил, шт не менее 3
Сечение жилы, мм2 не менее 2.5

Монитор президиума (не менее 16 шт.)
Тип матрицы IPS 
Максимальное разрешение не менее 1920×1080 
Соотношение сторон 16:9 
Тип подсветки LED 
Покрытие экрана матовое 
Угол обзора по горизонтали не менее 178° 
Угол обзора по вертикали не менее 178° 
Яркость не менее 250 кд/м² 
Контрастность не менее 1000:1 
Время отклика пикселя не более 4 мс 
Частота обновления экрана не менее 60 Гц 
Размер видимой области экрана не менее 344×193 мм 
Максимальное количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн 
Глубина цвета 6bit+FRC 
Технология Flicker Free наличие 
Технология снижения синего света наличие 
Количество встроенных динамиков не менее 2 шт. 
Мощность каждого динамика не менее 1 Вт 
Количество портов USB Type-C не менее 2 шт. 
Версия HDMI не ниже 2.0b 
Поддержка подключения внешних источников сигнала наличие 
Совместимость с креплением VESA наличие, 75×75 мм 
Регулировка наклона наличие 
Источник питания внешний 
Напряжение питания 100–240 В, 50–60 Гц 
 Ширина устройства не более 357 мм 
Высота устройства не более 211 мм 
Толщина устройства не более 14 мм 
Вес без подставки не более 0,8 кг 
Цвет корпуса черный 
Комплект поставки: кабель USB Type-C – USB-A наличие 
Защитный чехол наличие
Количество мониторов: не менее 16

USB карта видеозахвата (не менее 1 шт.)
Тип устройства USB карта видеозахвата
Назначение преобразование HDMI сигнала в USB для передачи и записи
видео
Количество входов HDMI не менее 1
Количество выходов HDMI не менее 1
Количество выходов USB 3.0 не менее 1
Максимальное входное разрешение не менее 4К@60 Гц, 4:4:4
Максимальное разрешение записи не менее 1920х1080@60 Гц
Поддержка сквозного HDMI сигнала наличие
Режим сквозной передачи сигнала 4К@60 Гц наличие
Пропускная способность HDMI не менее 18 Гбит/с
Пропускная способность USB не менее 5 Гбит/с
Поддержка HDCP версии не ниже 2.2
Поддержка защиты цифрового контента наличие
Глубина цвета не менее 8/10/12 бит
Поддерживаемые цветовые пространства RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Аудиопередача через USB PCM 2.0 наличие
Передача встроенного аудиосигнала HDMI наличие
Интерфейс подключения USB 3.0 наличие
Тип подключения Plug & Play наличие
Совместимость операционных систем Windows, macOS, Linux наличие
Питание устройства USB 5 В
Режим работы 24/7 наличие
Материал корпуса металл / термостойкий композит
Габаритные размеры устройства, мм не более 90 х 60 х 15
Вес устройства, г не более 50
Тип охлаждения пассивное
Индикация состояния работы наличие
Устройство записи и трансляции (не менее 1 шт.)
Тип устройства аппаратный видеокодер/стриминговое устройство Назначение захват, кодирование, запись и передача видеосигнала по IP- сетям
Количество видеовходов HDMI не менее 1
Количество видеовходов SDI не менее 1
Поддерживаемые входные сигналы 1080р 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
Поддерживаемые входные сигналы 1080i 60/59.94/50
Поддерживаемые входные сигналы 720р 60/5 9.94/50
Поддерживаемые входные сигналы 480i 59.94
Поддерживаемые входные сигналы 576i 50
Видеовыходы отсутствуют
Поддержка встроенного аудио HDMI наличие
Поддержка встроенного аудио SDI наличие
Аналоговый аудиовход RCA не менее 1
Регулировка уровня аудиосигнала наличие в диапазоне от +10/+12 dB до -6 dB
Кодек H.264/AVC наличие
Профиль кодирования Main Profile / High Profile
Уровень кодирования не ниже 4.1
Максимальный видеобитрейт при записи не менее 16 Мбит/с (1080р до 60 fps)
Максимальный видеобитрейт при потоковой передаче не менее 10 Мбит/с (1080рдо60ф8)
Максимальный видеобитрейт при одновременной записи и потоковой передаче не менее 10 Мбит/с (1080р до 30 fps)
Поддержка одновременной записи и потоковой передачи наличие
Аудиокодирование Stereo / Mono наличие
Аудиобитрейт Stereo не менее 64-384 Кбит/с
Аудиобитрейт Mono не менее 32-192 Кбит/с
Поддержка протоколов потоковой передачи TS over TCP/UDP наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи RTSP over HTTP/TCP/UDP наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи RTMP/RTMPS наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи HLS наличие
Поддержка протоколов потоковой передачи SRT наличие
Сетевой интерфейс RJ45 Ethernet не менее 1
Скорость сетевого интерфейса 10/100 Мбит/с
Поддержка записи на карту памяти SD card наличие
Формат записи MP4
Поддерживаемые файловые системы FAT / FAT32 / exFAT (NTFS  при наличии поддержки версии ПО)
Питание DC 12V наличие
Блок питания в комплекте наличие
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Габаритные размеры устройства не более 220 х 95 х 47 мм
Масса устройства не более 0,7 кг
Комплектация устройство видеокодирования не менее 1 шт
Комплектация блок питания DC 12V не менее 1 шт
Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

	1,00

	2
	Система коммутации аудио и видео сигналов (комплект)

	Бесподрывный матричный HDMI-коммутатор (не менее 1 шт.)
Тип устройства бесподрывный матричный HDMI-коммутатор с функцией видеостены и мультивью
Назначение коммутация, маршрутизация, масштабирование и обработка
HDMI видеосигналов с возможностью построения видеостен и многоканального отображения
Количество видеовходов HDMI не менее 8
Количество видеовыходов HDMI не менее 8
Поддерживаемый стандарт HDMI HDMI 2.0b
Поддержка HDCP не ниже HDCP 2.2
Пропускная способность видеотракта не менее 18 Гбит/с
Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 4К@60 Гц (4:4:4)
Бесподрывное переключение сигналов наличие
Поддержка режима видеостены наличие
Поддержка режима Multi View (мультиэкран) наличие
Поддержка независимого масштабирования сигналов на выходах наличие
Поддержка управления EDID наличие
Поддержка СЕС наличие
Функция сохранения состояния при отключении питания наличие Возможность независимого назначения входов на выходы (матрица 8x8) наличие
Поддержка деэмбедирования аудиосигнала наличие
Поддержка многоканальных аудиоформатов LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS-HD Master Audio наличие Аудиовыходы не менее 8 х клеммных
Аудиовыходы не менее 8 х TOSLINK (оптический выход)
Управление кнопки передней панели, RS-232, TCP/IP, IR, WEB наличие
Сетевой интерфейс RJ45 Ethernet наличие
Поддержка удалённого веб-интерфейса управления наличие
Поддержка командного управления по сети (LAN control) наличие
Питание 100-240 В
Потребляемая мощность не более 70 Вт
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Габаритные размеры устройства не более 440 х 3 00 х 44.5 мм
Масса устройства не более 3.95 кг
Дополнительные функции поддержка EDID management (включая ручной и автоматический режимы) наличие
Дополнительные функции независимое назначение аудиосигнала на каждый выход наличие
Дополнительные функции поддержка GUI управления через локальную сеть наличие
Дополнительные функции поддержка IR маршрутизации совместно с видеосигналом наличие
Комплектация устройство матричной коммутации не менее 1 шт

Усилитель-распределитель HDMI сигнала( не менее 2 шт.)
Тип устройства усилитель-распределитель HDMI сигнала
Назначение распределение одного HDMI сигнала на несколько выходов без преобразования, масштабирования и обработки видеосигнала
Количество видеовходов HDMI не менее 1
Количество видеовыходов HDMI не менее 8
Поддерживаемый стандарт HDMI HDMI 2.0b
Поддержка защиты контента HDCP не ниже HDCP 2.2
Максимальное поддерживаемое разрешение не менее 4К@60 Гц (3840x2160)4:4:4
Поддержка пропускной способности видеотракта не менее 18 Гбит/с
Поддержка одновременной передачи сигнала на все выходы наличие
Синхронная работа всех выходных портов наличие
Распределение сигнала без преобразования, масштабирования и кодирования наличие
Отсутствие потери кадров при распределении сигнала наличие
Поддержка EDID наличие
Режимы EDID AUTO / COPY наличие
Автоматическое согласование EDID с источником и подключенными дисплеями наличие
Поддержка HDR (High Dynamic Range) наличие
Поддержка цветовых форматов RGB / YCbCr 4:4:4 наличие
Поддержка глубины цвета не менее 8/10/12 бит
Поддержка аудиосигнала HDMI встроенный многоканальный аудиосигнал наличие
Поддержка аудиоформатов LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio наличие
Передача аудиосигнала без декодирования наличие
Поддержка горячего подключения HDMI (Hot Plug Detection) наличие Автоматическое определение входного сигнала наличие
Автоматическое восстановление сигнала при потере входа наличие Индикация состояния портов светодиодная наличие
Индикация питания наличие
Версия HDMI HDMI 2.0b
Интерфейс входа HDMI не менее 1
Интерфейс выхода HDMI не менее 8
Питание DC 12 В
Ток питания не менее 1 А
Блок питания внешний наличие
Блок питания в комплекте наличие
Потребляемая мощность не более 12 Вт
Относительная влажность воздуха 20-90% без конденсации
Материал корпуса металл наличие
Экранированный корпус наличие
Габаритные размеры устройства не более 243 х 102 х 16 мм
Масса устройства не более 0,6 кг
Комплектация устройство распределения HDMI сигнала не менее 2 шт Комплектация блок питания DC 12V не менее 2 шт
Комплектация руководство пользователя наличие

Комплект передатчик и приемник сигнала HDMI (не менее 5 шт.)
Тип устройства комплект удлинителя HDMI сигнала (передатчик + приемник) по технологии HDBaseT
Назначение передача HDMI видеосигнала и управляющих сигналов по кабелю витой пары с преобразованием сигнала HDMI в HDBaseT и обратным восстановлением сигнала на приемной стороне
Количество комплектов не менее 5 шт
Состав комплекта передатчик HDMI-HDBaseT не менее 1 шт, приемник HDBaseT-HDMI не менее 1 шт
Вход/выход передатчика 1 х HDMI вход, 1 х HDMI сквозной выход, 1 х HDBaseT выход
Вход/выход приемника 1 х HDBaseT вход, 1 х HDMI выход Поддерживаемое разрешение видеосигнала не менее 4К@60 Гц (4:4:4) Пропускная способность видеосигнала не менее 18 Гбит/с Максимальная дальность передачи сигнала не менее 120 м при использовании кабеля САТ6 (4К)
Максимальная дальность передачи сигнала не менее 150 м при использовании кабеля САТ6 (1080р)
Поддержка кабельной инфраструктуры САТ5е / САТ6 наличие Поддержка двунаправленной передачи управляющих сигналов RS-232 наличие
Поддержка двунаправленной передачи ИК (IR) сигналов наличие Передача управляющих сигналов по линии HDBaseT наличие
Поддержка функции РоС (Power over Cable) наличие, двунаправленная Возможность питания передатчика или приемника по одному кабелю наличие
Питание устройства DC 24 В
Блок питания в комплекте наличие
Ток питания не менее 1 А
Потребляемая мощность не более 9,36 Вт
Поддержка HDR наличие
Поддержка цветовых форматов RGB / YCbCr 4:4:4 наличие
Поддержка глубины цвета не менее 8/10/12 бит
Версия HDMI HDMI 2.0b наличие
Поддержка HDCP наличие, не ниже HDCP 2.2
Индикация состояния устройства наличие светодиодная
Индикация питания, сигнала HDMI, соединения и HDCP наличие
Рабочая температура от 0 до +40 °C
Температура хранения от -20 до +60 °C
Относительная влажность воздуха 20-90% без конденсации
Габаритные размеры передатчика не более 140 х 18 х 65 мм
Габаритные размеры приемника не более 140 х 18 х 65 мм
Масса передатчика не более 0,16 кг
Масса приемника не более 0,155 кг
Комплектация передатчик HDMI-HDBaseT не менее 1 шт
Комплектация приемник HDBaseT-HDMI не менее 1 шт Комплектация блок питания DC 24V не менее 1 шт Комплектация кабель ИК-передатчика и ИК-приемника наличие Комплектация клеммные разъемы не менее 2 шт Комплектация монтажный комплект наличие Комплектация руководство пользователя наличие
Аудиопроцессор (не менее 1 шт.)
Тип устройства цифровой аудиопроцессор (DSP-матрица) для обработки, маршрутизации, микширования и коррекции многоканальных аудиосигналов
Назначение применение в системах конференц-связи, озвучивания помещений, актовых залов и инсталляционных аудиосистем с централизованной DSP-обработкой
Количество аналоговых аудиовходов не менее 16
Количество аналоговых аудиовыходов не менее 16
Тип подключения аудиосигналов балансные линии через съемные клеммные разъемы Phoenix наличие
Поддержка USB аудиоинтерфейса наличие, определяется как внешняя звуковая карта без установки дополнительных драйверов
Поддержка передачи многоканального аудиосигнала по USB наличие Режим работы USB интерфейса ввод/вывод аудиопотока для записи, трансляции и интеграции с ПК
Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) наличие
Поддержка удаленного управления через специализированное программное обеспечение наличие
Поддержка настройки DSP матрицы через LAN наличие Интерфейсы управления RS-232 наличие Интерфейсы управления RS-485 наличие Интерфейсы управления GPIO не менее 8 каналов DSP-функциональность наличие: АЕС (эхоподавление)
AGC (автоматическая регулировка усиления)
ANS / ANC (шумоподавление)
AFC (контроль акустического поля) автоматический микшер (Auto Mixer) компрессор и лимитер эквалайзер (PEQ/GEQ) фильтры HPF/LPF подавление акустической обратной связи матричная маршрутизация сигналов (DSP routing matrix) Дополнительные функции обработки наличие: генератор тестовых сигналов (синус / белый шум) индивидуальная регулировка усиления входных каналов настройка чувствительности входов
фантомное питание +48 В с индивидуальным включением по каналам Частотный диапазон не менее 20 Гц - 20 кГц (±0,2 дБ) Коэффициент нелинейных искажений не более 0,003%
Динамический диапазон не менее 113 дБ
Системная задержка не более 3 мс
Входное сопротивление не менее 9,4 кОм Выходное сопротивление не менее 102 Ом
Фантомное питание +48 В DC, не менее 10 мА на канал, индивидуальное включение наличие
Поддержка автоматической регулировки уровня сигнала (AGC) наличие Поддержка подавления обратной связи наличие Питание АС 100-240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры устройства не более 45 х 482 х 260 мм
Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
	1,00

	3
	Система звукоусиления (комплект)
	Подавитель обратной связи (не менее 1 шт.)
Гармонические искажения + шум: 0.0043 проц. Тип., при +4 dBu, 1 кГц Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц, неравномерность: ±1,0 дБ [3], АЧХ: 20 Гц-20 кГц±1,0 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20-
20000 Гц с отклонением не более ±1 дБ.
Межканальные перекрестные помехи: менее 100 дБ тип.
Перекрестные помехи от входа на выход: менее 100 дБ тип.
Рабочее напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: не менее 8 Вт
Размеры (В х Г х Ш): не менее 4,45 см х 14,92 см х 48,26 см не более 4,50 см х 15,02 см х 49,02 см
Вес: не более 2,56 кг.
Конференц-система (не менее 1 шт.)
Пульт делегата (не менее 16 шт.)
Пульт председателя (не менее 1 шт.)
Акустическая система (не менее 6 шт.)
Тип: Встраиваемая 2-х полосная коаксиальная.
Пиковая мощность: не менее 120 Вт.
Программная мощность: не менее 60 Вт.
Продолжительная мощность: не менее 30 Вт.
Звуковое давление (Макс. Вт/1м): не менее 102 дБ,
Чувствительность (1Вт/1м): не менее 87 дБ.
Сопротивление: не менее 8 £1.
Частотный отклик (± 3 дБ):
Нижняя граница менее 61 Гц
Верхняя граница больше или равно 19 кГц
Частотный диапазон (-10 дБ):
Нижняя граница менее 46 Гц
Верхняя граница больше или равно 19 кГц
Угол раскрытия: не менее 145° (конический)
ВЧ драйвер: не менее 1 дюйм
НЧ драйвер: не менее 5 % дюйма
Режимы трансформатора 100В: Да (24 Вт - 417 О / 12 Вт - 833 О / 6 Вт - 1667 О)
Размер: не менее 193 мм (0)
Размер монтажного отверстия: не менее 170 мм (0)
Монтажная глубина: не менее 83 мм
Температура эксплуатации: не менее -20 °C , но не более 60 °C Конструкция: ABS пластик
Вес: не более 1.15 кг
Количество: не менее 6 шт.
Усилитель мощности (не менее 1 шт.)
Мощность (100 В): не менее 480 Вт
Частотный отклик (± 3 дБ):
Нижняя граница менее 51 Гц
Верхняя граница более 22 кГц
Сигнал / Шум: менее 100 дБ
Питание: 220-240 В ~ 5 0/60 Гц
Охлаждение: Активное (вентилятор с контролем температуры) - наличие.
Рабочая Температура: 0° ~ 40° @ 95% Влажность
Входы: XLR-F не более 2 шт.
Выходы: 2 х клеммная колодка (Шаг - 5.08 мм) / 4 х XLR-M (сквозной) наличие
Крепление: не менее 19 дюймов (2 юнита)
Размеры (Ш х В х Г): не менее 482 х 88 х 420 мм (Ш х В х Г) и не более 485 х 91 х 423 мм(ШхВхГ)
Вес: не более 7.50 кг
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	4
	Источники видео сигнала (комплект
	Поворотное устройство захвата изображения (не менее 3 шт.)
Устройство должно быть предназначено трансляции изображения и звука в режиме реального времени. Устройство должно иметь возможность использоваться для организации онлайн-конференций или удаленного обучения. Устройство должно быть совместимо со следующими ОС: Windows, Linux, macOS.
Устройство должно содержать встроенную камеру не более 8 М CMOS. Максимальное поддерживаемое разрешение должно быть не менее 3840 х2160. Максимальное поддерживаемое разрешение (при 60 Гц) должно быть не менее 1080р. Максимальный угол обзора по горизонтали должен быть более 70,8 градусов. Должно быть оптическое не менее чем двенадцатикратное увеличение и цифровое не менее чем пятнадцатикратное увеличение. (Фокусное расстояние должно быть 3.9~ 46.8 mm ±5%. Диафрагма объектива должна быть F1.6 ~ F2.8 (± 5)%). Минимальная освещенность должна быть не ниже 0.5 Lux(F1.8, AGC ON). Выдержка должна быть в диапазоне не менее 1/25 секунд ...не более 1/20000 секунд. Отношение (сигнал / шум (видео)) >49 децибел. Диапазон панорамирования должен быть менее -169° и более +169°. Минимальный угол наклона должен быть < -29°. Максимальный угол наклона устройства должен быть > +89°. Скорость панорамирования устройства должна быть не более 60 градусов в секунду. Скорость наклона устройства должна быть не более 45 градусов в секунду. Должно быть не менее 255 пресетов. Форматы сжатия видео - YUY2, MJPEG, Н.264, Н.265, NV12. Форматы сжатия аудио - ААС, MP3, G.711 А. Должны быть сетевые протоколы ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, RTMP Push Mode, and RTP multi-broadcasting mode. Должна быть интерфейсы управления RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet. Должна быть поддержка устройством потокового видео. Должна быть функция автоматического наведения при помощи искусственного интеллекта. Должно быть не менее 1 интерфейса HDMI 1.3. Должно быть не менее 1 интерфейса 3G-SDI (BNC). Должно быть не менее 1 интерфейса RJ45. Должно быть не менее 1 интерфейса 3,5-мм линейный вход. Должно быть не менее 1 интерфейса USB 3.0 (Туре В). Должно быть не менее 1 интерфейса RS232 вход (DIN 8-конт.). Должно быть не менее 1 интерфейса RS232 выход (DIN 8-конт.). Должно быть не менее 1 интерфейса RS485 (порт Phoenix 2-конт.). Энергопотребление устройства должно быть не более 12 Вт (12 В < 1 А). Устройство должно поддерживать технологию РоЕ. В комплекте с устройством должны быть блок питания длиной не менее 2,5 м, кабель USB длиной не менее 1,5 м, кабель RS-232 длиной не менее 2 м, пульт управления. Рабочая температура устройства должна быть в диапазоне < -9°С... > +50°С. Размеры устройства (ДхШхВ) должны быть до 182 мм х не более 115 мм х менее 150 мм. Вес устройства должен быть менее 1,3 кг. Количество: не менее 3 шт. Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
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	5
	Система управления (комплект)
	Система интегрированного управления
Контроллер управления (не менее 1 шт.)
Контроллер системы управления в металлическом корпусе должен иметь размеры (Д х Ш х В) не менее 432,4 х 163,2 х 44 мм., масса устройства должна быть не более 2, ,62 кг. В комплект устройства должна входить базовая лицензия в количестве не менее 2 шт. Контроллер должен иметь: не менее 2 ГБ оперативной памяти, не менее 8 ГБ дополнительной памяти. Интерфейсы: Тип 1 - не менее 2 х программируемых двунаправленных порта RS-232/422/485 (2 х 5-полюсных разъема клеммной колодки, настраиваемых с помощью назначения контактов). Скорость (бит/с): не менее 300 и не более 115200. Объём обработки данных: не менее 8 бит.
Столовый бит: не менее 1 бит. Тип 2 - не менее 6 двунаправленных портов RS-232 (6 х 3-полюсных разъемов клеммной колодки). Скорость (бит/с): не менее 3 00 и не более 115200. Объём обработки данных: не менее 8 бит. Столовый бит: не менее 1 бит.
Порт тип 1 - комбинированный: ИК/Последовательный, не менее 8 программируемых ИК/однонаправленных портов RS-232
(4 х 4-полюсных разъема клеммной колодки). ИК: уровень TTL (не менее 0 не более 5 В). Несущая частота: не менее 10 кГц не более 455 кГц. Порт тип 2 - последовательный: однонаправленный RS-232 (не мене 0 не более 5 В); скорость (бит/с): не менее 3 00 и не более 115200;
Объём обработки данных: не менее 8 бит. Столовый бит: не менее 1 бит. Количество реле не менее 8 каналов релейной линии (4 х 4-полюсных разъема клеммной колодки), тип реле - изолированные. Допустимая мощность на контактах: не более 24 В постоянного тока, 2 А. Наличие программируемых цифровых каналов ввода/вывода: не менее 8 штук. Цифровой вывод тип 1 - не менее 1 шт., ток поглощения не более 300 мА от 24 В постоянного тока. Цифровой ввод тип 2 - не менее 1 шт. Режим VDC - наличие. Диапазон входного напряжения: от 0 до 24 В постоянного тока. Программируемый диапазон: не менее 1 до 24 В постоянного тока. Режим сухого контакта - наличие. Повышение не менее 2k Ом и не более12 В постоянного тока. Гнездо RJ-45 - наличие. Поддерживаемый протокол: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH - наличие. Гнездо Control LAN - наличие. Поддержка DHCP - наличие. Разъём USB тип А не менее 1 шт. Переключатель тип 1 - On/Off (вкл./выкл.) не мене 1 шт. Должен иметь функцию обучения инфракрасным командам. Светодиодный индикатор, размер не менее 1,6”, в количестве не менее 1 шт. с разрешением не менее 128x64 пике. Иметь нажимные кнопки (Up, Down, Enter), в количестве не менее 3 шт., кнопка сброса не менее 1 шт. Должен иметь встроенный источник питания: не менее 100 и не более 240 В переменного тока. Диапазон входной частоты не менее 50 и не более 60 Гц. Рабочая температура должна быть не менее 0 не более 50°С. Температура хранения должна быть не менее 20 и не более 60°С. Влажность устройства не менее 0 и не более 80% рт. ст. без образования конденсата.
Коммутатор (не менее 1 шт.)
Коммутатор системы управления тип - управляемый L2, должен иметь габаритные размеры (ДхШх В) не менее 250 х27х 104 мм., вес не более 0,72 кг., материал корпуса - металл. Должен иметь форм-фактор тип - стоечный (1U) - наличие. Должен иметь интерфейс управления тип веб-интерфейс (HTTP/HTTPS) - наличие, поддержка РоЕ (IEEE 802.3af/at) - наличие, бюджет мощности РоЕ не менее 130 Вт.
Иметь в составе основные порты в количестве не менее - 24 штук, скорость основных портов не менее! Гбит/с, медный интерфейс (RJ-45) - наличие. Размер таблицы МАС-адресов должен быть не менее 8 000 записей. Должен иметь не менее 1 шт. отсеков для блоков питания.
Иметь в составе установленных блоков питания не менее 1 шт., тип блока питания в наличии - встроенный. Коммутатор должен обеспечивать: коммутацию на уровне L2 (IEEE 802. ID, IEEE 802. lw) - наличие; поддержку VLAN (IEEE 802.IQ) - наличие; иметь в составе функции QoS (приоритизация трафика) - наличие; статическая настройка портов - наличие; мониторинг и управление через веб-интерфейс - наличие; поддержка РоЕ для питания оконечных устройств (IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi и т. д.) - наличие. Веб-интерфейс управления должен предоставлять: просмотр состояния портов (активность, скорость, ошибки) - наличие; настройку VLAN - наличие; конфигурацию QoS - наличие; просмотр таблицы МАС-адресов - наличие; базовая диагностика сети - наличие. Питание устройства должно осуществляться от сети переменного тока не менее 100 и не более240 В, устройство должно поддерживать частоту переменного тока в диапазоне 50-60 Гц. Блок питания тип - встроенный, должен обеспечивать стабильную работу при колебаниях напряжения в указанном диапазоне. Бюджет мощности РоЕ устройства должен быть не менее 130 Вт, с распределением по портам в соответствии со стандартами IEEE 802.3af и IEEE 802.3at - наличие. Должен иметь в составе порт типа RJ-45 Ethernet не менее 1 шт.
Пульт управления камерами (не менее 1 шт.)
Контроллер управления для PTZ-камер должен иметь размер не менее 320 х 111,5 х 177 мм. Управление тип -4D джойстик - наличие, контроллер должен иметь клавишу зума в количестве не менее 1 шт. Дисплей отображения информации тип - жидкокристаллический, иметь в наличии звуковой сигнал при нажатии клавиш тип - отключаемый 1 шт. Входное напряжение должно быть не менее 12 В постоянного тока 1 А ± 10%, потребляемая мощность устройства должна быть не менее 0.6Вт. Рабочая температура устройства должна быть не менее 0°С и не более 50°С, температура хранения устройства должна быть не менее -20°С и не более 70°С. Контроллер должен иметь кнопку автоматического баланса белого не менее 1 шт, кнопку автофокуса в количестве не менее 1 шт., кнопку автоматической настройки диафрагмы в количестве не менее 1 шт.
Вспомогательные материалы 
Шкаф рэковый (не менее 1 шт.)
Шкаф рэковый 19” 18U должен поставляться в количестве 1 (одна) штука. Шкаф рэковый 19” 18U должен быть предназначен для установки профессионального 19” RACK оборудования с перфорированными направляющими. Шкаф рэковый должен обеспечивать возможность монтажа активного и пассивного оборудования стандарта 19” и эксплуатации в составе телекоммуникационных, серверных и аудиовизуальных систем. Шкаф рэковый должен быть рассчитан на эксплуатацию в сухих отапливаемых помещениях.
Шкаф рэковый должен представлять собой металлический корпус с порошковым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии и механических воздействий. Шкаф рэковый должен иметь перфорированные направляющие с передней и задней стороны для установки оборудования стандарта 19”. Шкаф рэковый должен обеспечивать жёсткость конструкции за счёт металлических стенок, верхней крышки, основания и планок жёсткости.
Шкаф рэковый должен иметь высоту 18U. Габаритные размеры шкафа рэкового должны быть не более 544 х 500 х 863 мм. Вес шкафа рэкового должен быть не менее 24,8 кг и не более 25,8 кг. Грузоподъёмность шкафа рэкового должна быть не более 150 кг.
Шкаф рэковый должен обеспечивать возможность установки оборудования стандартной глубины 19” RACK. Шкаф рэковый должен обеспечивать доступ к оборудованию с фронтальной стороны.
Шкаф рэковый должен комплектоваться ножками в количестве не менее 4 шт., комплектом крепёжных элементов (винты Мб* 16 ГОСТ 11738-84, винты М4И2 ГОСТ 17473), а также руководством по эксплуатации.
Шкаф рэковый должен поддерживать установку дополнительных аксессуаров, включая колёсные опоры (с тормозом и без тормоза), рэковый крепёж 19” (винт + гайка Мб), полки для оборудования и поддерживающие уголки.
Шкаф рэковый должен быть рассчитан на эксплуатацию при относительной влажности воздуха не более 60%. Не допускается эксплуатация шкафа рэкового в условиях повышенной влажности, прямого длительного воздействия солнечного излучения и вблизи открытого огня.
Порошковое покрытие шкафа рэкового должно допускать очистку мягкими моющими средствами без содержания абразивных веществ, растворителей и хлора. Не допускается использование агрессивных химических веществ и строительных материалов при контакте с поверхностью покрытия.
Комплект коммутации (не менее 1 шт.)
Кронштейн для монтажа камеры на стену (не менее 3 шт.)
Настенное крепление для PTZ-камеры должно быть предназначено для фиксации и размещения профессиональных PTZ-камер на вертикальных поверхностях в составе систем видеоконференцсвязи, видеонаблюдения и мультимедийных комплексов. Настенное крепление должно обеспечивать надёжную установку оборудования и стабильную эксплуатацию в составе стационарных инсталляций.
Настенное крепление должно быть выполнено из стали. Настенное крепление должно иметь антикоррозийное покрытие и обеспечивать устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Цвет изделия должен быть чёрный.
Настенное крепление должно иметь габаритные размеры не более 105 х 95 х 225 мм. Масса крепления должна быть не более 0,65 кг.
Настенное крепление должно обеспечивать совместимость с PTZ-камерами соответствующего класса и обеспечивать возможность настенного монтажа с фиксацией камеры в устойчивом положении.
Настенное крепление должно поставляться в количестве 3 (трёх) штук. Настенное крепление должно обеспечивать эксплуатацию в условиях стационарной установки внутри помещений.

Кронштейн настольный в президиум (не менее 16 шт.)
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для мониторов должен быть предназначен для установки и регулировки положения мониторов с диагональю до 24 дюймов включительно в составе рабочих мест и мультимедийных систем. Кронштейн должен обеспечивать возможность регулировки высоты, наклона и поворота монитора для формирования эргономичного рабочего пространства.
Кронштейн должен обеспечивать совместимость с креплениями стандарта VESA 75 х 75 мм и VESA 100 х 100 мм. Кронштейн должен поддерживать установку мониторов с диагональю не менее 14 дюймов и не более 24 дюймов. Максимальная нагрузка на кронштейн должна быть не более 6 кг. Кронштейн должен обеспечивать регулировку наклона в диапазоне не менее +90° вверх и не менее -15° вниз. Кронштейн должен обеспечивать возможность регулировки положения монитора по высоте в пределах не менее 29 см. Кронштейн должен иметь шарнирный механизм, обеспечивающий плавную настройку положения монитора без фиксированных ступеней.
Кронштейн должен быть выполнен в настольном исполнении. Цвет кронштейна должен быть чёрный. Конструкция кронштейна должна обеспечивать устойчивость при максимальной заявленной нагрузке. В состав комплекта коммутации и кабельной инфраструктуры должны входить:Кабель витая пара категории не ниже Cat6A в количестве 1 (одной) бухты длиной не менее 305 метров для построения локальной сети и подключения сетевого AV-оборудования. Патч-корды Cat6A длиной 1-5 м в количестве не менее 20 шт для подключения оборудования. RJ45 коннекторы или keystone-модули Cat6A в количестве не менее 30 шт для оконечивания линий. HDMI кабели High Speed с поддержкой 4К в количестве не менее 8 линий для подключения источников сигнала и устройств отображения. Микрофонный кабель XLR суммарной длиной не менее 150 метров для подключения микрофонного оборудования. Кабель-каналы или короба в объёме, необходимом для прокладки кабельных линий. Монтажные расходные материалы (стяжки, крепёж, маркировка) в необходимом объёме в количестве не менее 16 (шестнадцати) штук. Поставщик своими силами осуществляет доставку, монтаж, подключение и настройку оборудования
Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается Поставщиком
	1,00

	6
	Конференц-стол
	Конференц стол. Размер стола (Ш*Г*В) не менее 1400*1200*756 мм. Стол должен быть на металлическом каркасе с функциональной опорной тумбой. Столешница должна быть составная и выполнена из 2-х прямоугольных сегментов, соединенных между собой при помощи стяжек. Углы столешницы должны быть плавно скошены. В столешнице должны быть центральный прямоугольный проем, закрытый вставкой из ЛДСтП с установленной в ней декоративной металлической заглушкой для скрытого размещения проводки. Металлическая заглушка должна быть прямоугольной формы. Декор заглушки "металлик". Проем в столешнице должен совпадать с внутренним пространством опорной тумбы. Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 40 мм. Торцы столешницы должны быть облицованы кромкой АБС по периметру. Толщина кромки не менее 2 мм. Каркас опорной тумбы ЛДСП не менее 18 мм, кромка ПВХ не менее 2 мм. Опорная должна быть тумба выполнена из панелей, соединенных под углом 45 градусов.  Металлокаркас из 2-х L-образных промежуточных опор. L-образные опоры из стальной трубы сечением не менее  (Ш*В) 60*10 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Покрытие каркаса должно быть  полимерно-порошковое, цвет металлик или эквивалент , с дополнительным защитным лаковым покрытием, нанесенным поверх краски. Каркас должен иметь регулировочные опоры. Диапазон регулировки не менее 0-10 мм. Соединение деталей металлокаркаса и столешницы с опорной тумбой при помощи эксцентриковой стяжки. Соединение деталей металлокаркаса и столешницы при помощи винтовой стяжки.
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	7
	Конференц-стул
	Конференц-стул. Размер (Ш*Г*В) не менее 510*580*785 мм. Каркас должен быть хромированный металлический прут Ø12 мм. Спинка и сиденье — полипропилен. Цвет белый. Полозья каркаса должны быть с четырьмя подпятниками со сцепными механизмами для соединения кресел. Допускается штабелирование (до 5 шт.). Ширина по спинке не менее 440 мм. Глубина сиденья не менее 470 мм. Сиденье должно располагаться на высоте не менее 430 мм. Максимальная нагрузка не менее 120 кг.
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	8
	Стол оператора с экраном
	Стол оператора с экраном. Должен представлять собой коробчатую конструкцию, обитую мягкой обшивкой, между элементами которой установлена столешница. Размер изделия (ШхГхВ) не менее 1470х740х1300 мм. Материалы изготовления конструкции: фанера толщиной не менее 12 мм, ДСП не менее 16 мм шлифованная, древесноволокнистая плита, толщиной не менее  3 мм, переплетный картон, брусок хвойных пород с сечением 30х30 мм . Винтовые соединения диаметром не менее 8 мм с использованием гайки и шайбы. Толщина перегородок не менее 38 мм на прямых элементах, не более 80 мм в углах. Внутренний радиус перегородок в месте расширения не менее 200 мм. По внешней стороне перегородки должны стыковаться по прямой линии. Для стыковки перегородок должен использоваться крепеж типа папа-мама (длина крепежа 52 мм, ширина 18 мм). Столешница должна быть выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты, толщиной не менее 22 мм. Коробчатая конструкция должна быть обита обивочным материалом на тканевой основе. 
Монитор (не менее 2 шт.)
Монитор должен быть предназначен для отображения изображения в составе рабочих и мультимедийных систем. Устройство должно обеспечивать возможность использования для офисной работы, воспроизведения мультимедийного контента и подключения к персональным компьютерам и иным вычислительным устройствам. Устройство должно быть совместимо со следующими операционными системами: Windows, Linux, macOS.
Устройство должно представлять собой монитор с диагональю экрана 23,8 дюйма. Максимальное разрешение экрана должно быть не менее 1920 х 1080 пикселей. Соотношение сторон экрана должно быть 16:9. Тип матрицы должен быть IPS. Тип подсветки экрана должен быть LED. Покрытие экрана должно быть матовым. Угол обзора по горизонтали должен быть не менее 178 градусов. Угол обзора по вертикали должен быть не менее 178 градусов. Максимальное количество отображаемых цветов должно быть не менее 16,7 млн. Глубина цвета должна быть не менее 8 bit. Максимальная частота обновления экрана должна быть не менее 100 Гц. Время отклика пикселя (GtG) должно быть не более 5 мс. Яркость экрана должна быть не менее 300 кд/м2. Контрастность должна быть не менее 1200:1. Цветовой охват должен составлять не менее 72% NTSC и не менее 99% sRGB. Технология динамической синхронизации изображения должна поддерживаться (AMD FreeSync или эквивалент).
Устройство должно иметь следующие интерфейсы: не менее 1 порта HDMI версии не ниже 2.0, не менее 1 порта DisplayPort версии не ниже 1.4, не менее 1 порта VGA (D-Sub), не менее 1 аудиоразъёма 3,5 мм Jack.
Устройство должно обеспечивать возможность подключения источников видеосигнала через цифровые и аналоговые интерфейсы.
Устройство должно быть оснащено встроенной акустической системой мощностью не менее 2><3 Вт. Устройство должно иметь встроенные динамики.
Устройство должно поддерживать технологию защиты зрения Flicker Free и Low Blue Light или эквивалентную.
Устройство должно иметь настенное крепление стандарта VESA 75 х 75 мм. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки наклона экрана.
Потребляемая мощность устройства при работе должна быть не более 26 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания должна быть не более 0,5 Вт. Блок питания должен быть внешним. Напряжение питания должно составлять 100-220 В, 50-60 Гц.
Устройство должно поставляться в комплекте с адаптером питания, документацией и кабелем HDMI-HDMI.
Габаритные размеры устройства без подставки должны быть не более 540 х 322 х 40 мм. Габаритные размеры устройства с подставкой должны быть не более 540 х 415 х 165 мм. Масса устройства с подставкой должна быть не более 2,9 кг.
Количество мониторов: не менее 2 шт.
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1.2. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным из 100% новых компонентов).
1.3. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.
1.4. Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товаров (по товарам, подлежащим обязательной сертификации). Поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам данного вида.
1.5. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
1.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке.
1.7. Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода.
1.8. Все оборудование, поставляемое в комплекте должно быть совместимо друг с другом.
        1.9. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин. и оборудования» и прочим, действующим на территории России, стандартам и правилам (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), установленным для данного вида оборудования, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и иметь сертификат соответствия (качества).
        1.10. Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится под арестом, в залоге, иных обременениях.
1.11. В техническом задании указаны только функциональные и эксплуатационные характеристики товара. Страна происхождения не является техническим требованием. В закупке действует ограничение по Постановлению № 1875. Участник вправе предложить товар из РФ или ЕАЭС, с предоставлением номера   реестровой записи из Реестра российской или Евразийской  промышленной продукции если он соответствует всем техническим характеристикам, указанным в ТЗ.
       
	 2. Требования к поставщикам
2.1. Использование национальной денежной единицы РФ во взаиморасчётах.
2.2. Наличие гарантийного срока: установленного срока заводом-изготовителем.  Гарантийные обязательства должны включать ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. Срок начала гарантийных обязательств отсчитывается с даты подписания акта о приемке товара. 
2.3. Необходимо предоставлять заявки на проезд автотранспорта, завоз продукции Поставщиком на территорию предприятия не менее чем за 24 часа (с указанием полных паспортных данных водителя, экспедитора и автотранспортного средства).
2.4. В случае, если Поставщик поставил товар, который не соответствует условиям договора, требованиям НД и качество товара не подтверждается соответствующим документом, Поставщик обязан заменить их продукцией надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.
2.5. Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого оборудования на территории г. Санкт‑Петербурга. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в срок не более 24 часов с момента обращения Заказчика. 

	 3. Дополнительные требования
3.1. Условия поставки.
Доставка должна производится на территорию ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д 25а, лит А в течение 30 календарных дней. Допускается досрочная поставка.
3.2. Оценочная стоимость и порядок расчетов.
3.2.1. Оплата товара производится в безналичной форме после передачи Товара Покупателю в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной, счет-фактуры (при необходимости), представления счета. В стоимость приобретения включать  все расходы на перевозку (доставку), монтаж и настройку оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

            
	от Покупателя:                                                                                                                           ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
 Ректор
       __________О.В. Ковальчук                                                                            
		           мп		
	от Поставщика


















Приложение №2
к договору поставки № ____________________ 
 от «     » _____________ 2026 г.
Спецификация
На поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы в соответствии с техническим заданием    
	 № п/п
	Наименование товара,  обязательно марка, модель
	Характеристики товара, полное наименование фирмы-производителя (изготовитель), страна происхождения,
	Кол-во, ед. измерения
 (шт.)
	Цена за единицу, руб.
	 Сумма с НДС, руб.
	Примечание
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от Покупателя:                                                                                                                           ГАОУ ДПО «ЛОИРО»                                                                                                  
 Ректор__________________О.В. Ковальчук                                                              
		мп		
	
от Поставщика





 Приложение № 3
к извещению 55-26 о проведении запроса котировок 
в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
ФОРМА 1

	Для юридического лица

	Организационно-правовая форма, фирменное наименование (полное наименование) участника закупок
	

	Место нахождения участника закупок
	

	Почтовый адрес участника закупок
	

	ИНН, КПП участника закупки
	

	ОГРН участника закупки
	

	Банковские реквизиты участника закупки: наименование банка, р/сч, к/сч, БИК и пр.
	

	Телефон (с указанием кода города)
	

	Факс (с указанием кода города)
	

	Email
	

	Ф.И.О. руководителя
	

	Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора
	

	Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), установленный поставщику
	

	Код территории населенного пункта в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)
	

	Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
	

	Для физического лица

	Фамилия Имя Отчество
	

	ИНН, паспортные данные участника закупки
	

	Место жительства участника закупки
	

	Телефон (с указанием кода города)
	

	Факс (с указанием кода города)
	

	Email
	

	Ф.И.О. и номер телефона ответственного лица за исполнение договора
	


1.Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________ 
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на ___________________, 
исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку. 
1. Место поставки Товара __________________.  
2. Срок поставки Товара ____________________
3. Страна-изготовитель оборудования _______________
4.  Ценовое предложение: ____________________________________________ руб. (сумма прописью), т.ч. НДС (__%) _________ (___________) рублей __ копеек, (или НДС не облагается согласно ____ Налогового кодекса РФ)
Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 
Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 
Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:
1) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;
2) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика,  регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.
12)  До подготовки и оформления официального договора настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением (Итоговым протоколом) о признании статуса победителя запроса котировок будет выполнять роль обязательного договора между нами.
Приложение: 
1. Приложения к заявке на участие в запросе котировок:
1.	 ___________ (наименование документа) на ___ л. 
n.	___________ (наименование документа) на ___ л.
	______________
 Подпись руководителя, полномочного представителя участника, М.П. (для юр. лиц);  подпись участника (для физ. лиц)
	/                                    /
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)





СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                _____________2026г.                
   
Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.
                                                       
Руководитель                                                                                             ФИО


























Приложение №4
К извещению о проведении закупки №55-26
От _____________2026 г
РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) начальной (максимальной) цены ДОГОВОРА (НМЦД)
На поставку оборудования для модернизации цифровой образовательной среды и развития материально-технической базы в соответствии с техническим заданием НМЦД определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Единица измерения
	Количество
	Поставщик 1
	Поставщик 2
	Поставщик 3
	НМЦД

	
	
	
	
	вх. № 114 от
14.09.2026 г.
	вх. №112 от
14.09.2026 г.
	вх. № 113 от
14.09.2026 г.
	

	
	
	
	
	Цена за единицу, руб
	 Сумма, руб
	Цена за единицу, руб.

	Сумма, 
руб
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб
	Средняя цена, договора, руб

	1
	Дисплей светодиодный
	штук
	1
	
1489756,16
	1489756,16
	1148552,58
	
1148552,58
	1454840,00
	1454840,00
	1364382,91

	2
	Монитор президиума
	штук
	16
	
13437,45
	214999,20
	12825,49
	205207,84

	12749,00
	203984,00
	208063,68

	3
	Кронштейн настольный в президиум
	штук
	16
	
5098,50
	81576,00
	4979,70
	79675,20
	4950,00
	79200,00
	80150,4

	4
	Устройство захвата видео
	штук
	1
	
16558,08
	16558,08
	16752,12
	16752,12

	16170,00
	16170,00
	16493,4

	5
	Устройство записи и  трансляции
	штук
	1
	158100,00
	158100,00
	157200,00
	157200,00
	150000,00
	150000,00
	155100,00

	6
	Бесподрывный матричный HDMI-коммутатор
	штук
	1
	
325845,00
	325845,00
	341485,56
	341485,56

	325845,00
	325845,00
	331058,52

	7
	Усилитель-распределитель HDMI сигнала
	штук
	2
	
19978,25
	39956,50
	20331,50
	40663,00

	19625,00
	39250,00
	39956,5

	8
	Комплект передатчик и приемник сигнала HDMI 
	штук
	5
	
31464,66
	157323,30
	32402,97
	162014,85

	31277,00
	156385,00
	158574,39

	9
	Аудиопроцессор
	штук
	1
	307191,86
	307191,86
	296639,46
	296639,46

	293122,00
	293122,00
	298984,44

	10
	Подавитель обратной связи 
	штук
	1
	81576,54
	81576,54
	83522,70
	83522,70

	81090,00
	81090,00
	82063,09

	11
	Конференц-система
	штук
	1
	144743,28
	144743,28
	151649,52
	151649,52
	143880,00
	143880,00
	146757,6

	12
	Пульт делегата
	штук
	16
	27287,55
	436600,80
	26648,00
	426368,00
	26648,00
	426368,00
	429778,93

	13
	Пульт председателя
	штук
	1
	
28540,38
	28540,38
	28540,38
	28540,38
	27390,00
	27390,00
	28156,92

	14
	Акустическая система
	штук
	6
	
9640,94
	57845,64
	9640,94
	57845,64
	9147,00
	54882,00
	56857,76

	15
	Усилитель мощности
	штук
	1
	181923,03
	181923,03
	190603,25
	190603,25
	180838,00
	180838,00
	184454,76

	16
	Поворотное устройство захвата изображения
	штук
	3
	
162343,60
	487030,80
	161408,80
	484226,40
	155800,00
	467400,00
	479552,4

	17
	Кронштейн для монтажа камеры на стену
	штук
	3
	
2420,00
	7260,00
	2478,08
	7434,24
	2420,00
	7260,00
	7318,08

	18
	Контроллер управления
	штук
	1
	270918,32
	270918,32
	278809,15
	278809,15
	263027,50
	263027,00
	270918,32

	19
	Коммутатор
	штук
	1
	
37512,00
	37512,00
	36432,00
	36432,00
	36000,00
	36000,00
	36648,00

	20
	Пульт управления камерами
	штук
	1
	108301,26
	108301,26
	102784,03
	102784,03
	102171,00
	102171,00
	104418,76

	21
	Шкаф рэковый
	штук
	1
	44378,10
	44378,10
	43607,05
	43607,05
	42836,00
	42836,00
	43607,05

	22
	Комплект коммутации
	штук
	1
	197340,00
	197340,00
	203190,00
	203190,00
	195000,00
	195000,00
	198510,00

	23
	Монитор
	штук
	2
	21504,54
	43009,08
	21009,23
	42018,46
	20637,75
	41276,00
	42101,01

	24
	Конференц-стол
	штук
	8
	108174,56
	865396,48
	105 077,96
	840 623,68
	103220,00
	825760,00
	843926,72

	25
	Конференц-стул
	штук
	30
	8259,26
	247777,80
	8653,34
	259600,20
	8210,00
	246300,00
	251226,00

	26
	Стол оператора с экраном
	штук
	1
	89342,20
	89342,20
	87780,88
	87780,88
	86740,00
	86740,00
	87954,36

	ИТОГО НМЦД
 
	6120801,81
	5773226,19
	5947014,00
	5947014,00


Начальник ФЭО, главный бухгалтер                                         Денисенко С.Н.


